<page>011v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f28.image</image>

<div>

<id>p011v\_1</id>

<head>Couleur d<m>acier de damas</m> sur <tl>costeaulx</tl></head>

<ab>Frotte d<m>eau fort commune</m> l<m>acier</m> meslant avecq ladicte <m>eau</m> de<lb/>

la <m>terre</m> <gap/> &amp; apres frotte le tout avecq de la <tl><m>cendre</m></tl><lb/>

ou <tl><m>sable</m></tl> &amp; l<m>or</m> touchera &amp; l<m>argent</m> co<exp>mm</exp>e sur une <tl>pierre de touche</tl></ab></div>

<div>

<id>p011v\_2</id>

<head>Pour oster la rougeur des <bp>yeulx</bp> ou la meurtrisseure</head>

<ab>Fays deulx petites leches deliees de <m>cher de <al>mouton</al> cru</m> &amp;<lb/>

avecq un <tl>bandeau</tl> aplique la <tmp>nuict</tmp> sur les <bp>yeulx</bp>

</ab>

</div>

<div>

<id>p011v\_3</id>

<head>Pour coucher d<m>or mat</m></head>

<ab>Il ny a rien mieulx que le vernis noir des <pro>espasiers</pro> pour en<lb/>

faire assiete car il est bien tost sec &amp; faict monstrer l<m>or</m> fort<lb/>

beau</ab></div>

<div>

<id>p011v\_4</id>

<head>Pour <tl>poinctes de <m>diamants</m></tl> a graver</head>

<ab>Elles sont pour trasser ce que tu veulx desseigner sur les<lb/>

<m>pierres</m> &amp; graver &amp; quand ces <tl>poinctes</tl> sont grasses &amp; ne<lb/>

peuvent mordre il les fault frotter <m>diama<exp>n</exp>t</m> contre <m>diama<exp>n</exp>t</m><lb/>

on les frotte avecq <del>diamant</del> <tl><m>pouldre de pierre ponce</m></tl> Il fault<lb/>

aussi despolir sur la <tl>roue de <m>plomb</m></tl> ou la <m>pierre</m> ou le <m>verre</m><lb/>

sur quoy tu veulx graver car le poliment qui est comme <m>vernis</m> au<lb/>

<m>verre</m> empesche le <m>diamant</m> ou <m>saphir</m> de bien mordre <del>Mays</del> Cest<lb/>

pourquoy il ne mord pas facillem<exp>ent</exp> sur l<m>ongle</m> qui est polie &amp;<lb/>

grasse Mays quand le poliment est une fois oste il mord<lb/>

aysement</ab></div>

<div>

<id>p011v\_5</id>

<head><tl>Roue de <m>cuivre</m></tl> a polir</head>

<ab>Il fault plustost qui polir ta <m>pierre</m> la <del>ter</del> desgraisser bien<lb/>

la frottant dun lopin de <m>cuir</m> <del>en tour</del> du coste de la chair<lb/>

en tourna<exp>n</exp>t ta <tl>roue</tl> Sil y a long temps que tu ny as<lb/>

travaille</ab></div>