<page>021v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f48.image</image>

<div>

<cont/>

<id>p021r\_2</id>

<ab>Aultres posent deulx pals bien fichés en terre, de sorte<lb/>

que l’un soict <del>esgallem<exp>ent</exp></del> aussi distant du bort <del>et</del> <add>de la</add> gueule du<lb/>

canon que l’aultre, et par dessoubs ilz possent la regle<lb/>

susdicte. Puys, quand de nuict ilz veulent tirer, ilz poussent<lb/>

leur canon droict vers la reigle &amp; font que le bord de la<lb/>

bouche se pose sur le bout de ladicte regle. Aprés ilz<lb/>

mesurent avecq une regle ou semblable chose coupée de<lb/>

mesure, despuys un pal jusques au costé du canon, &amp; s’il<lb/>

en est trop prés ou trop loing, ilz l’adjustent &amp; font ainsy<lb/>

du costé de l’aultre pal.</ab></div>

<div>

<id>p021v\_1</id>

<head>Pour desenclouer un canon</head>

<ab>Aulcuns disent qu’on doibt oster la balle si le canon est chargé<lb/>

&amp; donner feu par la bouche du canon. Mays il est à croire<lb/>

que le feu sortiroit plustost par là que d’aller chercher son<lb/>

yssue par sa lumiere acoustumée, qui est enclouée &amp; contrainte.<lb/>

Le plus seur est que le <pro>canonier</pro>, qui volontiers est <pro>fondeur</pro>,<lb/>

coigne &amp; rive bien le <m>clou</m> que les ennemys ont mis, et avecq un<lb/>

trepan fasse <del>au costé</del> une aultre lumiere au costé de celle qui<lb/>

a este enclouée, ce qui sera faict en une heure. Et si avecq le<lb/>

temps la violence de la <m>pouldre</m> faict derriver le <m>clou</m> dont<lb/>

la piece est enclouée, tu feras un ancrou à la seconde lumiere<lb/>

&amp; y mettras un <m>clou</m> à vis bien justem<exp>ent</exp>, qui ne se deffera<lb/>

jamays. <del>M</del></ab></div>

<div>

<id>p021v\_2</id>

<head>Deffense d’une ville</head>

<ab>Il n’y ha rien qui fasse plus d’execution à la deffence<lb/>

d’une bresche que les mortiers qui sont disposés aulx<lb/>

advenues des l’assault. Ilz portent beaucoup de munition.<lb/>

<del>be</del> On les emplist de <m>cloux</m> de charrette, de gros dets<lb/>

d’<m>acier</m>, bouts de <m>chesne</m> &amp; choses semblables. Et quand<lb/>

on sent les ennemys pres, on donne foeu à tous. Les<lb/>

grenades aussy, bien faictes et jectées à propos, font<lb/>

grand domaige. Et pour les empirer, on mect du <m>verre</m><lb/>

grossierem<exp>ent</exp> <del>pillem<exp>ent</exp></del> pillé, ou dans les molles ou dans le<lb/>

crusol, quand on les veult gecter, cela empire les blesseures.<lb/>

Il ne fault pas que les grenades soient si aigres. Mays<lb/>

il est bon qu’elles soient un peu alliées de la matiere des<lb/>

pieces affin que, tenant un peu coup plustost que se rompre,<lb/>

elles ayent plus de violence.</ab></div>