<page>022v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f50.image</image>

<figure>

<id>fig\_p022v\_1</id>

<margin>left-top</margin>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5NkNrYkVZTlVnbDQ></link>

<!--Philip Cherian: Continues from p019r-->

</figure>

<div>

<id>p022v\_1</id>

<head>Orgues</head>

<ab>Puys on les affuste sur une table moyennem<exp>ent</exp> espesse<lb/>

pres lun<del>g</del><add>e</add> de laultre &amp; on faict a la table des coches<lb/>

en ceste sorte <figure><id>fig\_p022v\_2</id><link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5RnQ2Ri1PenA1aDA></link></figure>

&amp; par ces coches on passe le<lb/>

croc de lharquebus qui a un trou par lequel on<lb/>

passe par dessoubs la table des chevilles de <m>fer</m><lb/>

puys quand on en veult mirer on affuste celle du<lb/>

milieu &amp; celle des deulx costes Si tu en veulx faire<lb/>

double reng ou triple ou quadruple ou dadvantaige<lb/>

Il ne te fault que poser semblable reng de tables<lb/>

co<exp>mm</exp>e le premier lung sur laultre <del>car laultre</del><lb/>

Ceste fasson dorgues faict faussee &amp; <add>est</add> bien asseuree<lb/>

Car les aultres qui se font dune piece co<exp>mm</exp>e solide<lb/>

quarree nont les canons longs que de <del>troi</del> <del>quatre</del><lb/>

un pan &amp; demy Aussy ne servent elles que pour faire<lb/>

une salve a une entree ou pour deffendre une porte</ab>

<ab>Petite harquebus a croc poise 40 <ms>lb</ms> ha de long<lb/>

quattre <ms>pans</ms> se charge jusques a lescusson ha trois<lb/>

balles a la cullasse @ &amp; deux devant</ab>

<ab>Le double canon nest rien different du grand canon<lb/>

ordinayre sinon quil porte <del><ill/></del> sa balle <del><ill/></del><lb/>

qui ha une <ms>ligne</ms> despesseur ou de diametre dadva<exp>n</exp>tage<lb/>

La <ms>ligne</ms> est la <ms>douziesme partye</ms> de la balle du<lb/>

canon A la culasse il ha une <ms>ligne</ms> despesseur<lb/>

plus que le canon &amp; demye au devant Sa charge est<lb/>

de six ou sept <ms>lb</ms> de <m>pouldre</m> plus que le canon<lb/>

scavoir de deulx grands lanternes Sa balle poise<lb/>

56 <ms>lb</ms> Il fault trente <al>chevaulx</al> pour le conduire<lb/>

ll faict bien plus <m>destonnem<exp>ent</exp></m> a la muraille que le<lb/>

canon Mays il est fort fascheux a conduire<lb/>

Cest pour ceste cause quauiourdhuy on nen use guere<lb/>

et est plus pour mener en quelque prochain lieu &amp;<lb/>

battre de pres ou pour une entree @ que pour execution<lb/>

ordinaire On les aporte @ basilics qui sont pieces<lb/>

faictes a plaisir</ab>

</div>