<page>024r</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f53.image</image>

<div>

<id>p024r\_1</id>

<head>Grenades</head>

<ab>Les grenades doibvent estre du <m>plus fin metal quon puysse trouver</m><lb/>

car il y a <m>metal fin</m> et <m>metal gros</m> Le <m>metal fin</m> est celuy de grosse<lb/>

cloche pourceque on y mect plus de <m>cuivre</m> pour luy donner la voix<lb/>

plus grosse &amp; aulx petites cloches on mect plus d<m>estain</m> pour luy<lb/>

donner le son plus <del>gros</del> clair Le <m>metal de grosse cloche</m> se faict<lb/>

d<del>un</del><add>e 3</add> <ms>quintal</ms><add>z</add> de <m>rosette</m> &amp; vint ou xxv <ms>lb</ms> d<m>estain</m> <del>Tan</del>Chasque<lb/>

grenade doibt poiser de quattre a six <ms>lb</ms> Et fault quelles <lb/>

soient pour les gecter pleines de <m>pouldre</m> meslee avecq du <m>verre<lb/>

grossierem<exp>ent</exp> pile</m> Et en fault sur un quart de <ms>lb</ms> de <m>pouldre</m><lb/>

demy <ms>once</ms> de <m>verre</m> qui sy mect avecq affin que par le visaige<lb/>

ou lieulx que la <m>pouldre</m> fera son effect les <bp>blessures</bp> en soient<lb/>

pires La <m>meilleure pouldre dharquebus</m> y est necessaire Le<lb/>

trou doibt estre <ms>grand comme la grosseur dune plume de <al>cigne</al></ms><lb/>

&amp; nas que faire de le faire en ancrou Mays il suffict de <lb/>

le faire uny Apres tu fais un tuyau de <m>fer blanc</m> <add>bien soulde</add> qui puisse<lb/>

entrer dans le trou &amp; entrer jusque au milieu de la grenade<lb/>

&amp; sortir hors dicelle un <ms>travers de <bp>doigt</bp></ms> Tu lempliras de<lb/>

<m>bonne pouldre</m> pilee dans un <tl>mortier</tl> &amp; destrempee legerem<exp>ent</exp> avecq<lb/>

de <m>bonne eau de vye</m> ou de <m>fort vinaigre</m> <del>qui semble Et comme</del><lb/>

cela ce faict pour alantir la <m>pouldre</m> Et pour scavoir si elle<lb/>

sera asses lente pour donner loisir de gecter la grenade sans<lb/>

dangier essaye ceste <m>pouldre</m> ainsy baignee dans une aultre<lb/>

tuyau Tu peulx tenir <del>d</del> tes grenades chargees <env>en lieu bien<lb/>

sec</env> &amp; au contraire tu tiendras tes tuyaulx remplis de ceste<lb/>

<m>pouldre</m> baignee bien acachee en <env>lieu humide</env> Et en auras<lb/>

neantmoins de posee dans <del>les</del> <add>quelques</add> grenades pour estre tousjours<lb/>

pourveu Et <tmp>de trois jours en trois jours</tmp> tu les changeras si<lb/>

tu les cognois trop deseches Pour gecter ta grenade prens<lb/>

la hardiment <del>&amp;</del> dune <bp>main</bp> &amp; de laultre donne foeu avecq <del>la</del><lb/>

une meche a ton tuyau &amp; gecte promptem<exp>ent</exp> parmy la <del>pouldre</del><lb/>

trouppe Lespesseur de la grenade doibt estre de deulx <ms>dos de costeau</ms>

</ab>

</div>