<page>025r</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f55.item</image>

<div>

<cont/>

<id>p024v\_1</id>

<ab>cent <ms>pas</ms> loing de la batterie &amp; on les entourne de barriquades<lb/>

ou tranchees Et la on va querir la <m>pouldre</m> dans des <tl>sacs</tl> ou<lb/>

<tl>cabats</tl> Et chasque piece ha son <tl>cabats</tl> pour charger trois ou<lb/>

quattre fois Quand doncq le canon est assis sur la platteforme<lb/>

on mect une table a preuve dharquebus entre les deulx <ms><tl>gabions</tl></ms><lb/>

Puys avecq la lanterne un <pro>canonier</pro> le charge &amp; avecq le refoulouer<lb/>

qui est a <del>len</del> laultre bout de la lanterne deulx hommes tant<lb/>

quilz peuvent refoulent la <m>pouldre</m> en noeuf ou dix poulsades<lb/>

jusques a ce quilz trouvent la <m>pouldre</m> dure &amp; bien acachee<lb/>

Apres un aultre mect le <m>foing</m> ou la <m>paille</m> Et les <del>r</del> aultres<lb/>

refoulent un peu Un aultre mect la balle Et le porteur<lb/>

de <m>foing</m> y en mect aulta<exp>n</exp>t quon paravant &amp; on refoule un<lb/>

peu Aulcuns mectent des tapons de <m>bois</m> Mays cela est dangereulx<lb/>

de faire crever la piece Et la ou il fault tirer beaucoup<lb/>

de <del>canon</del> coups il fauldroit beaucoup de tapons qui cousteroient<lb/>

beaucoup a porter Le canon estant charge xx ou xxv<lb/>

<pro>pionniers</pro> Le poulssent en avant avecq des barres se tena<exp>n</exp>t<lb/>

au coste derriere les <tl>gabions</tl> sans oster la table jusques a ce<lb/>

que la canon la touche Le canon estant en advant Le<lb/>

<pro>canonier</pro> laffuste avecq les coings qui sont par derriere<lb/>

prenant la mire par chasque coste puys au milieu Puys un<lb/>

aultre qui est tout prest donne foeu Il fault a chasque canon<del>ier</del><lb/>

3 <pro>canoniers</pro> le chargeur celuy qui mire celuy qui donne foeu<lb/>

Quelque fois contre un camp ou a une bresche on tire des<lb/>

cartuches faictes co<exp>mm</exp>e tu as ailleurs ou bien on se sert dun de<lb/>

<m>basane</m> plein de <m>cailloux</m> <m>clous de charrette</m> &amp; semblable<lb/>

</ab>

<ab><del>P</del>Il ne fault point quun <del>ch</del> canon marche quil naye deulx<lb/>

attelaiges soict de <m>bois</m> soict de <m>fer</m> Et pour garnir les roues<lb/>

flasques &amp; aultres equipaige dun canon il fault sept <ms>quintaulx</ms><lb/>

&amp; demy de <m>fer</m> <del>Pour les pre</del> La meilleure batterie se faict<lb/>

en courtine se disent aulcuns <del>pour</del> cest co<exp>mm</exp>e de <del>bieve</del> biays car en<lb/>

ce faisant tu esbranles plusieurs <m>pierres</m></ab>

<figure>----------------------------------------</figure>

<ab>

<margin>bottom</margin>

Aulcuns mettent des petites roues dune piece &amp; de quelque table espece au bout<lb/>

de lafust de la piece affin quelle se tire plus tost &amp; sans faire bruit<lb/>

Aultres mectent du <m>cuir</m> tout aultour des <del>la</del> roues &amp; mectent aussy aulx<lb/>

pieds de <al>chevaulx</al> des soles ou souliers de <m>cuir</m> affin quon ne<lb/>

les entende point</ab>

</div>