<page>029r</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f63.image</image>

<div>

<id>p029r\_1</id>

<head><m>Stuc</m> pour mouler</head>

<ab>Ayes de la <m>gomme dragant</m> et la mectes tremper jusques a ce quayant<lb/>

beu son <m>eau</m> elle soict enflee &amp; reduicte comme <m>gelee</m> Lors broyes la bien<lb/>

fort sur le <tl><m>mabre</m></tl> &amp; apres ayes de la <m>farine de <pa>Segle</pa></m> qui est meilleure<lb/>

que <m>celle de <pa>froment</pa></m> a cause quelle est plus humide et ne rend pas la paste<lb/>

si brusque Et en saulpouldres v<exp>ost</exp>re <m>gomme dragant</m> &amp; continues a broyer<lb/>

<add>et mesler</add> ainsy peu a peu <del>le et mesler legi</del> la <m>farine</m> bien subtillement tamisee Et<lb/>

la pestrisses co<exp>mm</exp>e si vous voulies faire du <m>pain</m> Jusques a ce que <del>vous</del><lb/>

vous cognoissies quelle aye asses de corps &amp; soict ferme comme <m>la paste du<lb/>

pain</m> quon veult mectre au <tl>four</tl> Cela se cognoist quand elle sestire<lb/>

asses sans se rompre Et si elle nestoict asses forte elle ne se <del>sti</del> despouilleroit<lb/>

pas bien Estant ainsy præparee frottes d<m>huile</m> le cave <del>au u</del> avecq une<lb/>

<tl>broisse</tl> affin que l<m>huile</m> penetre par tout pour mieulx faire despouiller<lb/>

Et presses la paste dedans bien fort Et si elle ne se despouille pas<lb/>

bien mesles y encores de la <m>farine</m> jusques a ce quelle aye asses de corps<lb/>

Avecq cella vous mouleres fort net telle ouvraige ou masques ou festons<lb/>

quil vous plaira qui seront secs dans un <ms><tmp>iour</tmp></ms> Apres vous les apliqueres<lb/>

avecq <m>colle forte</m> ou <m>colle de paste</m> comme il vous plaira Et les pourres<lb/>

paindre et estoffer d<m>or</m> &amp; toutes couleurs On en faict les ornements des<lb/>

planchers a <pl>romme</pl> On en peult faire des ornements de lits <rub>Si tu veulx<lb/>

que louvrage demeure blanc</rub> il vault mieulx mouler de <m>plastre</m><lb/>

au lieu de <m>farine</m> il est vray quil est plus brusc et plus ferme aussy<lb/>

Mays il le fault præparer en ceste sorte Destrempe le estant en<lb/>

pouldre <del>fort</del> dans bonne quantite d<m>eau</m> de sorte quil soict <add>clair</add> &amp; le<lb/>

broye plusieurs fois le jour lespace de quinze <ms><tmp>jours</tmp></ms> Puys verse<lb/>

l<m>eau</m> par inclination Et ramasse le <m>plastre</m> &amp; le broye subtillem<exp>ent</exp> sur<lb/>

la <tl><m>mabre</m></tl> Et le pose en quelque <tl>vaisseau <m>plombe</m></tl> &amp; net quil ny<lb/>

tombe aulcune poulsiere &amp; ordure &amp; le laisse <env>a lair</env> &amp; <env>au serain</env> lespace<lb/>

de quinze <ms><tmp>jours</tmp></ms> avecq son <m>eau</m> Et il deviendra mat fort blanc et<lb/>

legier fort propre a faire assiete d<m>or</m> bruny Et de cestuy cy en<lb/>

pouldre peulx tu mesler au lieu de <m>farine</m> parmy la <m>gomme dragant</m><lb/>

Et ton ouvraige sera fort beau En default de <m>plastre</m> tu y peulx<lb/>

mesler de la <m>croye</m> bien broyee Ou de la <m>ceruse</m> &amp; essayer du <m>bol</m> &amp;<lb/>

choses semblables Ce <m>stuc</m> avecq la <m>gomme dragant</m> a cela de propre<lb/>

que comme il preste nestant pas encores sec il sacommode ou sur<lb/>

choses rondes ou plattes co<exp>mm</exp>e il te plaira Cest pour faire un<lb/>

ornement a peu de frais

</ab>

<ab>

<margin>left-top</margin>

La <m>farine</m> nest<lb/>

bonne en cecy Ains<lb/>

la <m>croye</m> ou <m>ceruse</m>

</ab>

</div>