<page>030v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f66.image</image>

<div>

<cont/>

<id>p030r\_2</id>

<ab>quelque escuelle ou assiette, ilz eslargissent &amp; deffont<lb/>

avecq un coup de <tl>marteau</tl> les coings de <m>fer</m> qui jouent<lb/>

aulx branches de la <tl>roue</tl>. Et co<exp>mm</exp>e ilz sont à la coche et<lb/>

poincts qu’il leur fault, il serrent lesdicts coings, les<lb/>

coignant avecq le <tl>marteau</tl>.</ab>

<ab>Quand leurs plats ou escuelles sont esté gectés, resouldés<lb/>

si besoing est, &amp; repurgés des baves d’alentour avecq le<lb/>

<tl>souldouer</tl> chault, &amp; puys avecq une grosse <tl>raspe</tl>, ils<lb/>

l’adaptent sur la <tl>roue</tl>; &amp; premierem<exp>ent</exp> ilz entournent leur <del><tl>desgrusoue</tl></del><lb/>

<tl>desgrusouer</tl> d’une <tl>corde</tl> grosse <corr><del>corde</del></corr> co<exp>mm</exp>e le <ms><bp>petit doigt</bp></ms>, &amp;<lb/>

l’apuyent ferme sur la <tl>barre</tl> traversante pour le bien asseurer.<lb/>

Et pendant qu’un aultre tourne la <tl>roue</tl> promptem<exp>ent</exp>, ilz<lb/>

conduisent le trenchant de l’<tl>esgrusouer</tl> avecq la <bp>main</bp> <del>s</del> au<lb/>

bord du rond cave, &amp; doulcem<exp>ent</exp> le conduisent jusques au centre<lb/>

du rond. Et ce <tl>desgrusouer</tl> est pour oster les premieres<lb/>

peaulx rudes &amp; grumeleuses de l’ouvrage. Et aprés ilz l’unissent<lb/>

avecq un<corr><del>e</del></corr> <tl><m>fer</m> coupa<exp>n</exp>t</tl> apellé la <tl>plane</tl>, le tranchant duquel<lb/>

ilz frottent avecq un peu de <m>potée</m>, sur du <m>cuir</m> <tl>cloué</tl> sur<lb/>

un lopin de <m>bois</m><del>ayant</del>, et ce en telle sorte que la chair<lb/>

ou fleur soict par dehors, car si le tranchant de ceste<lb/>

<tl>plane</tl> n’estoict ainsy frotté &amp; bruny, il ne poliroit <del>pas</del> &amp;<lb/>

bruniroit pas l’<m>estain</m> <del>au</del> qui demeurroit blanc &amp; non pas<lb/>

noir &amp; bruny co<exp>mm</exp>e un mirouer. Au surplus, ilz reparent avecq<lb/>

ceste <tl>plane</tl> pour la seconde fois l’ouvrage co<exp>mm</exp>e ilz ont<lb/>

faict avecq l’<tl>esgrusouer</tl>. Puys avecq un <tl>costeau</tl> ou<lb/>

aultre <tl><m>fer</m> tranchant</tl>, ilz raclent les bords des plats<lb/>

ou assiettes pour les adoulcir affin qu’ilz ne se trouvent<lb/>

trenchants en les maniant.</ab>

<cont/>

</div>