<page>041v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f88.image</image>

<div>

<id>p041v\_1</id>

<head><m>Noir</m> des <pro>vitriers</pro></head>

<ab><m>Lescaille de fer</m> qui se prend des barres qui ont <tmp>long<lb/>

temps</tmp> este au foeu &amp; qui est espesse est beaucoup meilleure<lb/>

qui <m>celle commune tendre qui tombe soubs l<tl>enclume</tl></m> en<lb/>

<tl>forge</tl> pourcequelle imite le <m>nel</m> Audict <m>noir</m> descript ailleurs<lb/>

aulcuns y adjoustent <del>d</del> un peu de <m>minium</m>

</ab>

</div>

<div>

<id>p041v\_2</id>

<head><al>Brebis</al> tondues</head>

<ab>Si le <pro>tondeur</pro> quelque foys les blesse il y mect <del><ill/></del> de<lb/>

la <m>fiente</m> mesme de <al>brebis</al> dessus Quand elles sont grasses<lb/>

elles sont plus aysees a tondre &amp; ne se blessent pas si tost</ab>

<ab>

<margin>left-middle</margin>@

Si le <pro>tondeur</pro> les<lb/>

veult viscorter cest<lb/>

a dire chastrer co<exp>mm</exp>e<lb/>

ilz sont dun an ou<lb/>

deulx Il ne fault<lb/>

pas quil aye este<lb/>

avecq sa femme car<lb/>

cella feroit mourir<lb/>

les <al>moutons</al>

</ab>

</div>

<div>

<id>p041v\_3</id>

<head>Couleurs et <m>doreure</m> sur le <m>verre</m></head>

<ab>Il ne fault pas donner l<m>eau gommee</m> si forte sur le<lb/>

<m>verre</m> pour la couche de <del>lor que de</del> l<m>argent</m> que de l<m>or</m> pourceq<exp>ue</exp><lb/>

une foeille d<m>argent</m> est deulx foys plus forte quune foeille<lb/>

d<m>or</m> L<m>argent</m> aussy est plus dur Et par ainsy ne sesgratigne<lb/>

pas si aysem<exp>ent</exp> <del>Q</del> Et si la <m>gomme</m> nestoit pour l<m>argent</m> un peu<lb/>

forte il ne se refendroit pas si nettem<exp>ent</exp> Quand tu travailles<lb/>

<del>lhumid</del> lexalation de ton <bp>halene</bp> humecte la foeille couchee<lb/>

sur le <m>verre</m> &amp; par ainsy il sera bon en travaillant de<lb/>

le chaufer quelque foys Il te fault bien estre curieulx<lb/>

de nettoyer ce que tu veulx estre vuide &amp; servir de champ<lb/>

painct de couleurs Car sil nestoit bien net de la graisse<lb/>

&amp; viscosite de la <m>gomme</m> <del>les</del> &amp; aultres choses les couleurs<lb/>

ni seroient pas si nettes Pour advancer besoignes tu<lb/>

peulx poncer Ou pour mieulx coucher de <m>gomme</m> &amp; de foeille<lb/>

sur un <m>papier</m> couppe En ceste sorte il ne te fauldra<lb/>

que bien peu reparer Si tu y veulx faire couleur d<m>or</m><lb/>

sans <m>or</m> mesle du <m><pa>safran</pa></m> sec destrempe avecq un peu de<lb/>

<m>massicot</m>

</ab>

</div>