<page>045r</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f95.image</image>

<div>

<id>p045r\_1</id>

<head>Charger arquebus de <m>dragee</m></head>

<figure>

<id>fig\_p045r\_1</id>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5bkhmQklfNHJoRnc></link>

</figure>

<ab>Il fault faire un tuyau de <m>buys</m> <ms>long comme la largeur de 4<lb/>

ou 5 <bp>doigts</bp></ms> qui soict justement creuse selon la bouche de ton canon<lb/>

de la forme representee par <del>D</del> A Puys ayant taille du <m>papier</m><lb/>

<del>de la</del> <ms>fort co<exp>mm</exp>e de grands livres imprimes</ms> de la forme de D <ms>large<lb/>

aultant que tu vouldras faire longue une cartuche</ms> Entourne le<lb/>

<m>papier</m> aultour du <tl>baston</tl> B &amp; au bout ou la poincte F se retrouvera<lb/>

replie tout aultour ledict <m>papier</m> &amp; ta cartuche sera formee<lb/>

Mays pour mieulx unir son fonds remects la dans le tuyau A puys<lb/>

mects dans icelle le <tl>baston</tl> B Et par laultre bout du tuyau qui est<lb/>

marque G mects le <tl>baston</tl> C &amp; frappe pour apiler &amp; acacher le bout<lb/>

replye de ta cartuche puys oste la &amp; la charge en ceste mects trois<lb/>

ou 4 drageons ou larmes Puys avecq un <tl>portepiece</tl> marque E<lb/>

qui soict du qualibre de ton arquebus ou pistole frappe des pieces<lb/>

rondes sur de la <m>carte</m> ou <m>feultre</m> ou <m>toile ciree</m> Et mects ceste<lb/>

piece ronde dans ta cartuche et la pousse jusques sur les drageons<lb/>

avecq le <tl>baston</tl> B apres daultres drageons 3 ou 4 puys une piece<lb/>

ronde Et fays ainsy jusques a ce que la cartuche soict plene puys<lb/>

la mects dans ton arquebus Si tu veulx que ta <m>dragee</m> sescarte bien tost<lb/>

fais les pieces rondes de <m>papier</m> Si tu veux quelle porte plus loing<lb/>

sans sescarter fais la piece de <m>carte</m> si tu veulx encores plus loing<lb/>

fais la piece ronde de <m>toile ciree</m> Ou bien de <m>cuir</m> ou <m>feultre</m><lb/>

&amp; par dessus une piece de <m>toile ciree</m> Et si tu fais la cartuche<lb/>

mesme de <m>toile ciree</m> ou <m>papier cire</m> il portera cent <ms>pas</ms> &amp; fera<lb/>

grande faulcee &amp; la <m>dragee</m> ne sescartant gueres fera ouverture<lb/>

Mays si tu fais ta cartuche de <m>toile ciree</m> ou matiere plus forte<lb/>

que de <m>papier</m> il ne la fault pas faire si longue du carre venant a<lb/>

la pointe co<exp>mm</exp>e D Car cest asses quelle fasse deux tours <figure>#</figure> En ceste<lb/>

sorte la <m>dragee</m> ne sescarte gueres &amp; faict grande faulcee contre une<lb/>

porte corps de cuirasse et aultres</ab>

<ab>

<margin>left-middle</margin>

<x><figure>#</figure></x> co<exp>mm</exp>e <del>D</del>H

</ab>

</div>