<page>045r</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f95.image</image>

<div>

<id>p045r\_1</id>

<head>Charger arquebus de <m>dragée</m></head>

<figure>

<id>fig\_p045r\_1</id>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5bkhmQklfNHJoRnc></link>

</figure>

<ab>Il fault faire un tuyau de <m>buys</m> <ms>long comme la largeur de 4<lb/>

ou 5 <bp>doigts</bp></ms> qui soict justement creusé selon la bouche de ton canon,<lb/>

de la forme representée par <del>D</del> A. Puys, ayant taillé du <m>papier</m>,<lb/>

<del>de la</del> fort <ms>co<exp>mm</exp>e de grands livres imprimes</ms>, de la forme de D, <ms>large<lb/>

aultant que tu vouldras faire longue une cartuche</ms>, entourne le<lb/>

<m>papier</m> aultour du <tl>baston</tl> B &amp; au bout, où la poincte F se retrouvera,<lb/>

replie tout aultour ledict <m>papier</m>, &amp; ta cartuche sera formée.<lb/>

Mays pour mieulx unir son fonds, remects la dans le tuyau A, puys<lb/>

mects dans icelle le <tl>baston</tl> B, et par l’aultre bout du tuyau, qui est<lb/>

marqué G, mects le <tl>baston</tl> C &amp; frappe pour apiler &amp; acacher le bout<lb/>

replyé de ta cartuche, puys oste la &amp; la charge. En ceste mects trois<lb/>

ou 4 drageons ou larmes. Puys, avecq un <tl>portepiece</tl> marqué E,<lb/>

qui soict du qualibre de ton arquebus ou pistole, frappe des pieces<lb/>

rondes sur de la <m>carte</m> ou <m>feultre</m> ou <m>toile cirée</m>, et mects ceste<lb/>

piece ronde dans ta cartuche, et la pousse jusques sur les drageons<lb/>

avecq le <tl>baston</tl> B. Aprés, d’aultres drageons 3 ou 4, puys une piece<lb/>

ronde. Et fays ainsy jusques à ce que la cartuche soict plene, puys<lb/>

la mects dans ton arquebus. Si tu veulx que ta <m>dragée</m> s’escarte bien tost,<lb/>

fais les pieces rondes de <m>papier</m>. Si tu veux qu’elle porte plus loing<lb/>

sans s’escarter, fais la piece de <m>carte</m>. Si tu veulx encores plus loing,<lb/>

fais la piece ronde de <m>toile cirée</m>, ou bien de <m>cuir</m> ou <m>feultre</m><lb/>

&amp; par dessus une piece de <m>toile cirée</m>. Et si tu fais la cartuche<lb/>

mesme de <m>toile cirée</m> ou <m>papier ciré</m>, il portera cent <ms>pas</ms> &amp; fera<lb/>

grande faulcée, &amp; la <m>dragée</m>, ne s’escartant gueres, fera ouverture.<lb/>

Mays si tu fais ta cartuche de <m>toile cirée</m> ou matiere plus forte<lb/>

que de <m>papier</m>, il ne la fault pas faire si longue du carré venant à<lb/>

la pointe co<exp>mm</exp>e D, car c’est assés qu’elle fasse deux tours. <figure>#</figure>En ceste<lb/>

sorte la <m>dragée</m> ne s’escarte gueres &amp; faict grande faulcée contre une<lb/>

porte, corps de cuirasse et aultres.</ab>

<ab>

<margin>left-bottom</margin>

<x><figure>#</figure></x> co<exp>mm</exp>e <del>D</del>H.

</ab>

</div>