<page>045v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f96.image</image>

<div>

<id>p045v\_1</id>

<head>Charger arquebus</head>

<ab>Il fault que tu ayes diverses charges selon la portee<lb/>

que tu vouldras donner a ton harquebus qui ayent toutes<lb/>

par le bout une <tl>vis</tl> qui entre dans l<tl>ancrou</tl> de la <tl>verge</tl><lb/>

de ladicte harquebus Quand doncq tu auras mis la <m>pouldre</m><lb/>

dans la charge qui est dans l<tl>ancrou</tl> tiens ta <tl>verge</tl> droicte<lb/>

Et levant ton harquebus droicte emboicte ladicte <tl>verge</tl><lb/>

jusques a ce que la charge soict au fonds de lharquebus<lb/>

puys redresse lharquebus la bouche du canon en hault<lb/>

Et tire la <tl>vergette</tl> Ainsy ta <m>pouldre</m> sera entierement<lb/>

a la culasse sans quaulcun grain ou poulsiere<lb/>

dicelle soict attaquee aulx costes de lharquebus qui<lb/>

ha tousjours quelque crasse ou chambre Ainsy<lb/>

elle ne repoulsera poinct Et tireras plus justement</ab>

<figure>

<id>fig\_p045v\_1</id>

<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5ZlVWTkcyU2FfanM</link>

</figure>

</div>

<div>

<id>p045v\_2</id>

<head>Pour adjouster un canon faulce</head>

<ab>Oste la culace et le pose sur une <tl>table bien unie &amp; bien<lb/>

posee a plomb</tl> et passe par le dedans un <tl>filet sans noeuds &amp;<lb/>

bien uni</tl> a chasque bout duquel il y aye un <tl>plomb</tl> qui pende<lb/>

de chasque coste puys regarde dans le canon le long du<lb/>

<tl>filet</tl> et sil ne touche esgalement par tout remarque lendroict<lb/>

ou il ne touche poinct &amp; fais fraper dun <tl>marteau</tl> par dehors<lb/>

de ce coste &amp; au mesme lieu &amp; ainsy il se redressera &amp;<lb/>

fais ainsy tout aultour</ab>

</div>