<page>045v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f96.image</image>

<div>

<id>p045v\_1</id>

<head>Charger arquebus</head>

<ab>Il fault que tu ayes diverses charges selon la portée<lb/>

que tu vouldras donner à ton harquebus, qui ayent toutes<lb/>

par le bout une vis qui entre dans l’ancrou de la verge<lb/>

de ladicte harquebus. Quand doncq tu auras mis la <m>pouldre</m><lb/>

dans la charge qui est dans l’ancrou, tiens ta verge droicte.<lb/>

Et levant ton harquebus droicte, emboicte ladicte verge<lb/>

jusques à ce que la charge soict au fonds de l’harquebus,<lb/>

puys redresse l’harquebus la bouche du canon en hault,<lb/>

et tire la vergette. Ainsy ta <m>pouldre</m> sera entierement<lb/>

à la culasse sans qu’aulcun grain ou poulsiere<lb/>

d’icelle soict attaquée aulx costés de l’harquebus, qui<lb/>

ha tousjours quelque crasse ou chambre. Ainsy<lb/>

elle ne repoulsera poinct, et tireras plus justement.</ab>

<figure>

<id>fig\_p045v\_1</id>

<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5ZlVWTkcyU2FfanM</link>

</figure>

</div>

<div>

<id>p045v\_2</id>

<head>Pour adjouster un canon faulcé</head>

<ab>Oste la culace et le pose sur une table bien unie &amp; bien<lb/>

posée à plomb et passe par le dedans un <tl>filet</tl> sans noeuds &amp;<lb/>

bien uni, à chasque bout duquel il y aye un plomb qui pende<lb/>

de chasque costé. Puys regarde dans le canon le long du<lb/>

filet, et s’il ne touche esgalement partout, remarque l’endroict<lb/>

où il ne touche poinct &amp; fais fraper d’un <tl>marteau</tl> par dehors<lb/>

de ce costé &amp; au mesme lieu &amp; ainsy il se redressera, &amp;<lb/>

fais ainsy tout aultour.</ab>

</div>