<page>051r</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f107.image</image>

<div>  
<id>p051r\_a1</id>  
<head>Contretirer</head>

<ab>Fais de l<m>eau de savon</m> &amp; dicelle frotte &amp; humecte la piece de taille<lb/>

doulce que tu veulx contretirer puys pose dessus du <m>papier</m> blanc<lb/>

&amp; frotte par dessus bien fort avecq une dent ou un cul de <m>verre</m><lb/>

&amp; tu emporteras ta piece imprimee Il est vray quelle sera a gauche<lb/>

Mays si tu <m>huiles</m> ton <m>papier</m> d<m>huile daspic</m> <del>&amp;</del> <add>ou</add> de <m>tourmentine</m><lb/>

il te le representera a <del>gauche</del> droicte de laultre coste Suys<lb/>

doncq ces traicts avecq un pinceau ou une plume puys chaufe<lb/>

le <m>papier</m> &amp; l<m>huile</m> sen ira &amp; laissera ton <m>papier</m> blanc Et si<lb/>

tu veulx que cela ne se cognoisse poinct si par cas fortuict tu<lb/>

as emprunte la piece Mouille le <m>papier</m> et le pollissement qua<lb/>

faict le brunissouer au revers qui faict apercevoir ce qui a este<lb/>

faict ne se cognoistra point L<m>eau de savon</m> faict jaulnir<lb/>

la piece Mays l<m>eau bien gommee</m> qui ha le mesme effaict ne le<lb/>

faict poinct Si tu veulx fais pour cest effect <m>eau gommee</m><lb/>

puys y destrempe du <m>savon</m> &amp; fais co<exp>mm</exp>e dict est</ab>

</div>

<div>  
<id>p051r\_a2</id>  
<head><pro>Tailleurs en planches</pro></head>

<ab>Pour nettoyer les planches de <m>cuivre</m> ou pour mieulx faire<lb/>

imprimer celles qui sont usees Fais les bouillir en <add>bonne</add> <m>lessive</m> <add>bien co<exp>n</exp>sumee a la <m>buee</m></add><lb/>

quattre ou cinq bonnes heures puys fais ton <m>ancre</m> avecq<lb/>

<m>huile de lin</m> &amp; non avecq <m>huile de noix</m> &amp; presse avecq les rouleaus<lb/>

Les planches de <m>cuivre</m> sont plus tost faictes que les planches<lb/>

de <m>boys</m> Mays elles ne sont pas si propres a promptem<exp>ent</exp><lb/>

imprimer Celles de <m>boys</m> sont penibles Et aussy auront plustost<lb/>

imprime vint foeilles que laultre deulx Pour tailler en <m>boys</m><lb/>

le secret est de pocher premierem<exp>ent</exp> Cest a dire de coucher la<lb/>

piece contretiree ou desseignee sur la planche de <m>boys</m> &amp; faire<lb/>

que le coste du traict soict colle sur le <m>bois</m> Estant sec<lb/>

tu viens a legerem<exp>ent</exp> frotter dun mouchouer mouille le revers<lb/>

du <m>papier</m> qui en frottant se rendra si subtil quil ne demeurera<lb/>

presque que le traict lequel apres on suict en taillant le fonds<lb/>

Tu pourrois faire cela au <m>verres</m> histories &amp; couche de<lb/>

<m>noir</m> destaille pour apres esgratigner &amp; coucher tes couleurs<lb/>

sur le descouvert Pour faire l<m>ancre</m> pour planches de <m>cuivre</m></ab>

<ab>  
<margin>left-bottom</margin>  
Ces rouleaus<lb/>

sont bons pour<lb/>

imprimer promptem<exp>ent</exp><lb/>

avecq des<lb/>

<m>cartons</m> tailles<lb/>

diverses sortes<lb/>

de pastes</ab>

<ab>  
<margin>left-bottom</margin>  
On peult mectre<lb/>

les planches parmy<lb/>

le linge quand la

<m>lexive</m> est bien

affinee ou bien

dans un pot</ab>

<cont/>

</div>