<page>051v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f108.image</image>

<div>

<cont/>

<id>p051r\_a2</id>

<ab>qui est different de celuy des imprimeurs Il fault faire long<lb/>

temps bouillir de l<m>huile de noix</m> ou pour mieulx de l<m>huile de<lb/>

lin</m> &amp; ayant long temps bouilly Tu y mectras des <m>aulx</m> &amp;<lb/>

des <m>croustes de pain</m> pour les desgraisser &amp; laisseras encores<lb/>

fort bouillir puys en fin y mectras une partye du <m>noir<lb/>

de lampe</m> que tu auras broye avecq de l<m>huile</m> auparava<exp>n</exp>t<lb/>

sur le <m>marbre</m> Et en fin le mesleras tout <add>ta<exp>n</exp>t</add> &amp; jusques a ce<lb/>

que tu voyes que la planche imprime bien <del>Laquelle</del> Et<lb/>

co<exp>mm</exp>e tu y auras couche l<m>ancre</m> essuye bien les planches avecq<lb/>

la superficie dune foeille de <m>papier</m> blanc &amp; fais ainsy<lb/>

jusques a ce que le <m>papier</m> se monstre net puys imprime<lb/>

Si tu essuyois les planches avecq un linge il osteroit l<m>ancre</m><lb/>

L<m>huile de lin</m> sespessist en bouillant &amp; vient co<exp>mm</exp>e un vernis &amp; est<lb/>

dangereulx de senflammer partant quand tu le feras bouillir fais<lb/>

que ce soit en lieu descouvert ou en lieu ou la flamme ne puisse<lb/>

porter domaige Aulcuns font brusler du <m>tartre</m> jusques a ce<lb/>

quil soict noir &amp; le broyent avecq de l<m>huile de lin</m> non bouilly<lb/>

ou <m>huile de noix</m> que daultres trouvent meilleur Ce noir est<lb/>

beau Mays celuy de <m>fumee de lampe</m> est plus noir Quand<lb/>

tu veulx imprimer <del>fr</del> prens avecq le bout du doigt dudict <m>noir</m><lb/>

mediocrem<exp>ent</exp> espes toute la planche premierem<exp>ent</exp> nettoyee en <m>lessive</m><lb/>

co<exp>mm</exp>e dict puys avecq la superficie dun <m>papier</m> blanc frotte la<lb/>

jusques a ce que le <m>papier</m> demeure blanc &amp; ne la touches pas<lb/>

de la main nue <del>pourceq</del> mays un <m>papier</m> aplique par dessus<lb/>

&amp; ayant nettoye parfaictem<exp>ent</exp> la <del>m <ill/></del> planche frotte encores dun <m>papier</m><lb/>

redouble les bords &amp; costes Apres ayes une petite table unye<lb/>

&amp; sur icelle une piece de <m>feultre</m> puys quelques foeilles de <m>papier</m><lb/>

&amp; en fin celle que tu veulx imprimer qui soit humectee entre deulx<lb/>

servietes mouillees Et sur ceste foeille mects ta planche puys<lb/>

daultre <m>papier</m> &amp; enfin ung aultre <m>foeultre</m> Puys passe entre<lb/>

les rolleaulx Et tu peulx imprimer une douzaine de pieces<lb/>

de suicte en chargeant tousjours la planche d<m>ancre</m> &amp; la nettoya<exp>n</exp>t<lb/>

co<exp>mm</exp>e tu as faict Mays si tu desistes dimprimer Le reste de<lb/>

l<m>ancre</m> se sechera dans les traicts de la planche Ainsy il te<lb/>

la fauldra faire bouillir en <m>lessive</m> ou <m>urine</m> co<exp>mm</exp>e est ja dict<lb/>

pour la nettoyer Les rouleaux ne doibvent pas estre trop lasches</ab>

</div>