<page>051v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f108.image</image>

<div>

<cont/>  
<id>p051r\_2</id>

<ab>qui est different de celuy des <pro>imprimeurs</pro>. Il fault faire <tmp>long<lb/>

temps</tmp> bouillir de l'<m>huile de <pa>noix</pa></m> ou, pour mieulx, de l'<m>huile de<lb/>

<pa>lin</pa></m>. &amp; ayant <tmp>long temps</tmp> bouilly, tu y mectras des <m><pa>aulx</pa></m> &amp;<lb/>

des <m>croustes de pain</m> pour les desgraisser, &amp; laisseras encores<lb/>

fort bouillir, puys enfin y mectras une <ms>partye</ms> du <m>noir<lb/>

de lampe</m> que tu auras broyé avecq de l'<m>huile</m> auparava<exp>n</exp>t<lb/>

sur le <tl><m>marbre</m></tl>. Et enfin le mesleras tout, <add>ta<exp>n</exp>t</add><comment>c\_051r\_01</comment> &amp; jusques à ce<lb/>

que tu voyes que la <tl>planche</tl> imprime bien. <del>Laquelle</del> Et<lb/>

co<exp>mm</exp>e tu y auras couché l'<m>ancre</m>, essuye bien les <tl>planches</tl> avecq<lb/>

la superficie d'une <tl>foeille de <m>papier blanc</m></tl>. &amp; fais ainsy<lb/>

jusques à ce que le <tl><m>papier</m></tl> se monstre net, puys imprime.<lb/>

Si tu essuyois les <tl>planches</tl> avecq un <tl><m>linge</m></tl>, il osteroit <m>l'ancre</m>.<lb/>

L'<m>huile de <pa>lin</pa></m> s'espessist en bouillant &amp; vient co<exp>mm</exp>e un <m>vernis</m>, &amp; est<lb/>

dangereulx de s'enflammer. Partant, quand tu le feras bouillir, fais<lb/>

que ce soit en <env>lieu descouvert</env> ou en <env>lieu où la flamme ne puisse<lb/>

porter domaige</env>. Aulcuns font brusler du <m>tartre</m> jusques à ce<lb/>

qu'il soict noir, &amp; le broyent avecq de l'<m>huile de <pa>lin</pa> non bouilly</m><lb/>

ou <m>huile de <pa>noix</pa></m>, que d'aultres trouvent meilleur. Ce <m>noir</m> est<lb/>

beau, mays celuy de <m>fumée de lampe</m> est plus noir. Quand<lb/>

tu veulx imprimer <del>fr</del>, prens avecq le <tl><bp>bout du doigt</bp></tl> dudict <m>noir<lb/>

mediocrem<exp>ent</exp> espés</m>, toute la <tl>planche</tl> premierem<exp>ent</exp> nettoyée en <m>lessive</m><lb/>

co<exp>mm</exp>e dict, puys avecq la superficie d'un <tl><m>papier blanc</m></tl> frotte la<lb/>

jusques à ce que le <tl><m>papier</m></tl> demeure blanc. &amp; ne la touches pas<lb/>

de la <bp>main nue</bp>, <del>pourceq</del> mays un <tl><m>papier</m></tl> apliqué par dessus.<lb/>

&amp; ayant nettoyé parfaictem<exp>ent</exp> la <del>mi</del> <tl>planche</tl>, frotte encores d'un <tl><m>papier</m></tl>,<lb/>

redouble les bords &amp; costés. Aprés, ayes une <tl>petite table unye</tl><lb/>

&amp; sur icelle une <tl>piece de <m>feultre</m></tl>, puys quelques <tl>foeilles de <m>papier</m></tl><lb/>

&amp; enfin celle que tu veulx imprimer, qui soit humectée entre deulx<lb/>

<tl>servietes mouillées</tl>. Et sur ceste <m>foeille</m>, mects ta <tl>planche</tl>, puys<lb/>

d'aultre <tl><m>papier</m></tl> &amp; enfin ung aultre <tl><m>foeultre</m></tl>. Puys, passe entre<lb/>

les <tl>rolleaulx</tl>. Et tu peulx imprimer une douzaine de pieces<lb/>

de suicte en chargeant tousjours la <tl>planche</tl> <m>d'ancre</m> &amp; la nettoya<exp>n</exp>t,<lb/>

co<exp>mm</exp>e tu as faict. Mays si tu desistes d'imprimer, le reste de<lb/>

l'<m>ancre</m> se sechera dans les traicts de la <tl>planche</tl>. Ainsy, il te<lb/>

la fauldra faire bouillir en <m>lessive</m> ou <m>urine</m>, co<exp>mm</exp>e est jà dict,<lb/>

pour la nettoyer. Les <tl>rouleaux</tl> ne doibvent pas estre trop lasches.</ab>  
</div>