<page>094r</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f193.image</image>

<div>

<id>p094r\_1</id>

<head><pro>Fourbisseur</pro></head>

<ab>Les parties dune espee sont <add>la ribleure</add> la queue de lespee ce qui vient<lb/>

apres est le talon le reste est le bame les costes sont le tranchant<lb/>

&amp; la poincte Aulcunes lames sont a vive areste qui ont une seule<lb/>

coste eslevee au milieu &amp; tout du long Et sont aisees a rompre<lb/>

Les aultres lames sapellent a trois mouleures ou trois<lb/>

monteures qui ont bien une elevation au milieu mays elle est<lb/>

platte co<exp>mm</exp>e si cestoit une vive areste aplatie Et <del>s</del> ceulx cy sont<lb/>

les plus asseurees Les autres <del>sont</del> sapellent canellees qui<lb/>

par le milieu sont encochees &amp; quand cest tout du long elles sont<lb/>

aussy aisees a rompre que les vive areste &amp; sont plus malaisees<lb/>

a fourbir a cause que la fustee ny peult pas entrer Mays on<lb/>

en faict une expres qui est estroicte</ab>

<ab>De la garde de lespee est le pommeau les branches de la garde<lb/>

&amp; le pontet qui est ceste lame de <m>fer</m> qui ferme la branche qui<lb/>

est au bout du talon pour empescher que les estocades ne glissent<lb/>

dans la garde Les aneaulx sont ces deulx branches en demy rond<lb/>

qui prenent despuys loeil de la garde jusques a la branche du pontet<lb/>

La branche qui croise la garde sappelle le corps Et cest escusson<lb/>

par ou entre la queue de lespee et auquel se rendent &amp; tiennent toutes<lb/>

les branches sapelle loeil de la garde</ab>

<ab>Il sensuict le <m>bois</m> de la poignee lequel on <m>colle</m> ou selon les<lb/>

plus propres de la <m>cire gommee</m> qui est <m>cire</m> &amp; <m>poix</m> pourceque la<lb/>

<m>rousine</m> seroit trop dure Il la chaufent legerement puys en frottent<lb/>

le <m>bois</m> de la poignee affin que la <m>soye</m> si grippe ou le fil aultrement<lb/>

quand un fil se defferoit tout se <del>d</del> romproit incontinent Au fil de<lb/>

<m>fer</m> ou <m>peau de chien</m> on y mect aussy de la <m>colle</m> La garniture<lb/>

<del>de</del> qui se mect sur le <m>bois</m> <del>de</del> qui est de <m>soye</m> ou de <m>filet</m> sapelle<lb/>

le cordon qui se faict a deulx <del>tro</del> ou trois <m>filets</m> <del>tournes</del> retors au<lb/>

rouet ou 4 si la <m>soye</m> est deliee Le cordon un peu grosset tient<lb/>

mieulx Larrest qui se faict aussy de <m>soye</m> aulx deulx bouts de la<lb/>

poignee sappellent les boutons</ab>

<ab>Il se faict des poignees de <m>soye</m> de <m>peau de chien de mer</m> de fil de <m>fer</m><lb/>

recuit de fil d<m>or</m> &amp; d<m>argent</m> fin &amp; faulx &amp; de <m>velours</m> Le fil de<lb/>

<m>fer</m> est de moindre prix &amp; le plus durable Apres est celle de <m>soye</m><lb/>

si on nest en commodite pres de la mer pour recouvrer de la <m>peau de<lb/>

chien</m> qui est bien comode <del>Por</del> La belle <m>peau</m> coste cinquante ou lx s<exp>ous</exp><lb/>

&amp; sen faict 4 ou cinq douzaines de poignees Ceste cy donne bonne<lb/>

prise encores que la main sue Pour la mectre en besoigne si elle<lb/>

est trop dure On la faict tremper une heure ou deux en <m>eau fort</m><lb/>

peu tiede Car si elle estoit trop chaulde elle cuiroit &amp; gasteroit la<lb/>

<m>peau</m> Elle se coust avecq fil noir</ab>  
  
<figure>

<id>fig\_p094r\_1</id>

<margin>left-middle</margin>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5YTlFNHRBSVRrOEU></link>  
</figure>

<cont/>

</div>