<page>094r</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f193.image</image>

<div>  
<id>p094r\_a1</id>  
<head><pro>Fourbisseur</pro></head>

<ab>Les parties d’une espée sont <add>la ribeure</add>, la queue de l’espée, ce qui vient<lb/>

aprés est le talon, le reste est le bame. Les costés sont le tranchant<lb/>

&amp; la poincte. Aulcunes lames sont à vive areste, qui ont une seule<lb/>

coste eslevée au milieu &amp; tout du long, et sont aisées à rompre.<lb/>

Les aultres lames s’apellent à trois mouleures ou trois<lb/>

monteures, qui ont bien une elevation au milieu mays elle est<lb/>

platte co<exp>mm</exp>e si c’estoit une vive areste aplatie, et <del>s</del> ceulx cy sont<lb/>

les plus asseurées. Les autres <del>sont</del> s’apellent canellees, qui<lb/>

par le milieu sont encochées, &amp; quand c’est tout du long, elles sont<lb/>

aussy aisées à rompre que les vive areste &amp; sont plus malaisées<lb/>

à fourbir à cause que la fustée n’y peult pas entrer. Mays on<lb/>

en faict une exprés, qui est estroicte. </ab>

<ab>De la garde de l’espée, est le pommeau, les branches de la garde<lb/>

&amp; le pontet, qui est ceste lame de <m>fer</m> qui ferme la branche qui<lb/>

est au bout du talon pour empescher que les estocades ne glissent<lb/>

dans la garde. Les aneaulx sont ces deulx branches en demy rond<lb/>

qui prenent despuys l’oeil de la garde jusques à la branche du pontet.<lb/>

La branche qui croise la garde s’appelle le corps, Et cest escusson<lb/>

par où entre la queue de l’espée et auquel se rendent &amp; tiennent toutes<lb/>

les branches s’apelle l’oeil de la garde.</ab>

<ab>Il s’ensuict le <m>bois</m> de la poignée, lequel on <m>colle</m>, ou selon les<lb/>

plus propres, de la <m>cire gommée</m>, qui est <m>cire</m> &amp; <m>poix</m>, pource que la<lb/>

<m>rousine</m> seroit trop dure. Il la chaufent legerement, puys en frottent<lb/>

le <m>bois</m> de la poignée affin que la <m>soye</m> s’i grippe, ou le fil, aultrement,<lb/>

quand un fil se defferoit, tout se <del>d</del> romproit incontinent. Au fil de<lb/>

<m>fer</m> ou <m>peau de chien</m>, on y mect aussy de la <m>colle</m>. La garniture<lb/>

<del>de</del> qui se mect sur le <m>bois</m> <del>de</del>, qui est de <m>soye</m> ou de <m>filet</m>, s’apelle<lb/>

le cordon, qui se faict à deulx <del>tro</del> ou trois <m>filets</m> <del>tournes</del> retors au<lb/>

rouet, ou 4 si la <m>soye</m> est deliée. Le cordon un peu grosset tient<lb/>

mieulx. L’arrest, qui se faict aussy de <m>soye</m>, aulx deulx bouts de la<lb/>

poignée s’appellent les boutons.</ab>

<ab>Il se faict des poignées de <m>soye</m>, <m>de peau de chien de mer</m>, de fil de <m>fer</m><lb/>

recuit, de fil d’<m>or</m> &amp; d’<m>argent</m> fin &amp; faulx &amp; de <m>velours</m>. Le fil de<lb/>

<m>fer</m> est de moindre prix &amp; le plus durable. Aprés est celle de <m>soye</m>,<lb/>

si on n’est en commodité prés de la mer pour recouvrer de la <m>peau de<lb/>

chien</m>, qui est bien comode. <del>Por</del> La belle <m>peau</m> coste cinquante ou lx <corr>sous</corr>.<lb/>

&amp; s’en faict 4 ou cinq douzaines de poignées. Ceste cy donne bonne<lb/>

prise encores que la main sue. Pour la mectre en besoigne, si elle<lb/>

est trop dure, on la faict tremper une heure ou deux en <m>eau fort</m><lb/>

peu tiede, car si elle estoit trop chaulde, elle cuiroit &amp; gasteroit la<lb/>

<m>peau</m>. Elle se coust avecq fil noir.</ab>

<figure>

<id>fig\_p094r\_1</id>

<margin>left-middle</margin>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5YTlFNHRBSVRrOEU></link>  
</figure>

<cont/>

</div>