<page>094v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f194.image</image>

<div>

<cont/>

<id>p094r\_1</id>

<ab>Les poignees d<m>or</m> se font y mectant dessoubs de la <m>toile</m>deliee<lb/>

jaulne ou aultre jaulnye avecq de la <m>croye</m> Et ceste <m>toile</m> se pose<lb/>

avecq <m>colle</m> ou <m>gome</m> susdicte Cest affin que le fil tienne mieulx<lb/>

dessus Ceulx si se font a cordons co<exp>mm</exp>e celles de <m>soye</m> &amp; entre deulx<lb/>

cordons on y mect un fil ou deulx pour la faire mieulx monstrer<lb/>

Celle d<m>argent</m> se faict de mesme Et y a aulta<exp>n</exp>t de peyne qua la<lb/>

<m>soye</m> et encores moings pourceque la <m>soye</m> coste plus a tordre<lb/>

a cause quil la fault tordre a deulx revers Une poignee<lb/>

d<m>or</m> fin vault 28 ou 20 sl</ab>

<ab>La meilleure pointe despee est a <m>foeille de sauge</m></ab>

<ab>Ce long baston sur laquelle sattache &amp; couche<lb/>

lespee pour la fourbir sappelle le chameau<lb/>

il est communem<exp>ent</exp> de <m>sorbier</m> qui est dur &amp; uny</ab>

<ab>Le baston de dessoubs qui est plie en arc<lb/>

sappelle larson</ab>

<ab>Le baston de dessus sappelle le baston<lb/>

de la fustee</ab>

<ab>Et ceste piece carree qui porte sur lespee<lb/>

pour la brunir sappelle fustee</ab>

<ab>Il y ha deulx cornes lun sappelle le cornet<lb/>

a <m>huile</m> laultre le cornet de l<m>esmery</m></ab>

<ab>Il y ha un <m>fer</m> qui est faict co<exp>mm</exp>e une poincte<lb/>

dhalebarde quarre &amp; d<m>acier</m> fort uny &amp; bien<lb/>

lime Qui sappelle le grateau Qui sert a<lb/>

a adoulcir les traicts de la lime sur les gardes<lb/>

despee &amp; a donner le fil aulx espees apres quelles<lb/>

sont esmoulues qui est mieulx quavecq la <m>pierre</m><lb/>

ou <m>coux</m> qui faict bien souvent des rayeures</ab>

<ab>Pour mieulx faire <del>coupp</del> trancher les espees on leur donne le fil<lb/>

tirant de la pointe en sus</ab>

<ab><pro>Ceulx qui font les gardes despees</pro> sont <pro>artisans</pro> separes de<lb/>

<pro>fourbisseur</pro></ab>

<ab>A cest le Bruisson<lb/>

B cest la <m>sanguine</m></ab>

<ab>La fustee cest un <m>boys</m> quarre despesseur de trois doigts<lb/>

de <m>boys de buy</m> qui semboicte au milieu du baston de fustee pour<lb/>

<add>fourbir</add></ab>

<ab>Le baston a fresiller est de <m>saule</m> qui est pour desrouiller les<lb/>

armes avecq du <m>fresil</m> qui est ceste <m>escaille de fer</m> tombant a la<lb/>

forge des <pro>mareschaulx</pro></ab>  
  
<figure>

<id>fig\_p094v\_1</id>

<margin>left-top</margin>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5Q29MTEVLUGE5RGs></link>

<caption>le banc <lb/>

des fourreaux</caption>

</figure>

<figure>

<id>fig\_p094v\_2</id>

<margin>left-middle</margin>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5OEQ3OEFSNnEzeE0></link>

</figure>

<ab>  
<margin>left-middle</margin>  
<figure/> a<figure/> <figure/>b<lb/>

D<lb/>

<figure/><lb/>

le baston <lb/>

a felinder<lb/>

<figure/><lb/>

c<lb/>

le <m>flin</m> ou <m>pierre<lb/>

de fouldre</m></ab>

<cont/>

</div>