<page>094v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f194.image</image>

<div>

<cont/>

<id>p094r\_a1</id>

<ab>Les poignées d'<m>or</m> se font y mectant dessoubs de la <m>toile</m> deliée<lb/>

jaulne ou aultre jaulnye avecq de la <m>croye</m>. Et ceste <m>toile</m> se pose<lb/>

avecq <m>colle</m> ou <m>gome</m> susdicte, c'est affin que le fil tienne mieulx<lb/>

dessus. Ceulx si se font a cordons co<exp>mm</exp>e celles de <m>soye</m>, &amp; entre deulx<lb/>

cordons on y mect un fil ou deulx pour la faire mieulx monstrer.<lb/>

Celle d'<m>argent</m> se faict de mesme, et y a aulta<exp>n</exp>t de peyne qu'à la<lb/>

<m>soye</m>, et encores moings pource que la <m>soye</m> coste plus à tordre,<lb/>

à cause qu'il la fault tordre à deulx revers. Une poignée<lb/>

d'<m>or</m> fin vault 28 ou 20 <corr>sous</corr>.</ab>

<ab>La meilleure pointe d'espée est à <m>foeille de sauge</m>.</ab>

<ab>Ce long baston sur laquelle s'attache &amp; couche<lb/>

l'espée pour la fourbir s'appelle le chameau,<lb/>

il est communem<exp>ent</exp> de <m>sorbier</m>, qui est dur &amp; uny.</ab>

<ab>Le baston de dessoubs qui est plié en arc<lb/>

s'appelle l'arson.</ab>

<ab>Le baston de dessus s'appelle le baston<lb/>

de la fustée.</ab>

<ab>Et ceste piece carrée qui porte sur l'espée<lb/>

pour la brunir s'appelle fustée.</ab>

<ab>Il y ha deulx cornes: l'un s'appelle le cornet<lb/>

à <m>huile</m>, l'aultre le cornet de l'<m>esmery</m>.</ab>

<ab>Il y ha un <m>fer</m> qui est faict co<exp>mm</exp>e une poincte<lb/>

d'halebarde quarré &amp; d'<m>acier</m> fort uny &amp; bien<lb/>

limé, qui s'appelle le grateau, qui sert à<lb/>

adoulcir les traicts de la lime sur les gardes<lb/>

d'espée &amp; à donner le fil aulx espées aprés qu'elles<lb/>

sont esmoulues, qui est mieulx qu'avecq la <m>pierre</m><lb/>

ou <m>coux</m>, qui faict bien souvent des rayeures.</ab>

<ab>Pour mieulx faire <del>coupp</del> trancher les espées, on leur donne le fil<lb/>

tirant de la pointe en sus.</ab>

<ab><pro>Ceulx qui font les gardes d'espée</pro>s sont <pro>artisans</pro> separés de<lb/>

<pro>fourbisseur</pro>.</ab>

<ab>A cest le Bruisson<lb/>

B cest la <m>sanguine</m></ab>

<ab>La fustée, c'est un <m>boys</m> quarré d'espesseur de trois doigts,<lb/>

de <m>boys de buy</m>, qui s'emboicte au milieu du baston de fustée pour<lb/>

<add>fourbir</add>.</ab>

<ab>Le baston à fresiller est de <m>saule</m>, qui est pour desrouiller les<lb/>

armes avecq du <m>fresil</m>, qui est ceste <m>escaille de fer</m> tombant a la<lb/>

forge des <pro>mareschaulx</pro>.</ab>

<figure>

<id>fig\_p094v\_1</id>

<margin>left-top</margin>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5Q29MTEVLUGE5RGs></link>

<caption>le banc <lb/>

des fourreaux</caption>

</figure>

<figure>

<id>fig\_p094v\_2</id>

<margin>left-middle</margin>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5OEQ3OEFSNnEzeE0></link>

</figure>

<ab>  
<margin>left-middle</margin>  
<figure/> a<figure/> <figure/>b<lb/>

D<lb/>

<figure/><lb/>

le baston <lb/>

a felinder<lb/>

<figure/><lb/>

c<lb/>

le <m>flin</m> ou <m>pierre<lb/>

de fouldre</m></ab>

<cont/>

</div>