<page>094v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f194.image</image>

<div>

<cont/>

<id>p094r\_1</id>

<ab>Les poignées d'<m>or</m> se font y mectant dessoubs de la <m>toile deliée<lb/>

jaulne ou aultre jaulnye avecq de la croye</m>. Et ceste <m>toile</m> se pose<lb/>

avecq <m>colle</m> ou <m>gome</m> susdicte, c'est affin que le <m>fil</m> tienne mieulx<lb/>

dessus. Ceulx si se font à cordons co<exp>mm</exp>e celles de <m>soye</m>, &amp; entre deulx<lb/>

cordons on y mect un <m>fil</m> ou deulx pour la faire mieulx monstrer.<lb/>

Celle d'<m>argent</m> se faict de mesme, et y a aulta<exp>n</exp>t de peyne qu'à la<lb/>

<m>soye</m>, et encores moings pource que la <m>soye</m> coste plus à tordre,<lb/>

à cause qu'il la fault tordre à deulx revers. Une poignée<lb/>

d'<m>or fin</m> vault 18 ou 20 <ms><cn>s<exp>ols</exp></cn></ms>.</ab>

<ab>La meilleure pointe d'espée est à <m>foeille de <pa>sauge</pa></m>.</ab>

<ab>Ce long baston sur laquelle s'attache &amp; couche<lb/>

l'espée pour la fourbir s'appelle le <tl><df>chameau</df></tl>,<lb/>

il est communem<exp>ent</exp> de <m><pa>sorbier</pa></m>, qui est dur &amp; uny.</ab>

<ab>Le baston de dessoubs qui est plié en arc<lb/>

s'appelle l'<tl><df>arson</df></tl>.</ab>

<ab>Le baston de dessus s'appelle le <tl><df>baston<lb/>

de la fustée</df></tl>.</ab>

<ab>Et ceste piece carrée qui port<del><ill/></del>e <del>l</del>sur l'espée<lb/>

pour la <tl>brunir</tl> s'appelle <tl><df>fustée</df></tl>.</ab>

<ab>Il y ha deulx cornes : l'un s'appelle le <tl><df>cornet<lb/>

à <m>huile</m></df></tl>, l'aultre le <tl><df>cornet de l'<m>esmery</m></df></tl>.</ab>

<ab>Il y ha un <m>fer</m> qui est faict co<exp>mm</exp>e une <tl>poincte<lb/>

d'halebarde</tl>, quarré &amp; d'<m>acier fort uny &amp; bien<lb/>

<tl>limé</tl></m>, qui s'appelle le <tl><df>grateau</df></tl>, qui sert à<lb/>

<corr><del>à</del></corr> adoulcir les traicts de la <tl>lime</tl> sur les gardes<lb/>

d'espée &amp; à donner le fil aulx espées aprés qu'elles<lb/>

sont esmoulues, qui est mieulx qu'avecq la <tl><m>pierre</m></tl><lb/>

ou <m>coux</m>, qui faict bien souvent des rayeures.</ab>

<ab>Pour mieulx faire <del>coupp</del> trancher les espées, on leur donne le fil<lb/>

tirant de la pointe en sus.</ab>

<ab><pro>Ceulx qui font les gardes d'espées</pro> sont <pro>artisans</pro> separés de<lb/>

<pro>fourbisseur</pro>.</ab>

<ab>A cest le bruisson<lb/>

B cest la <m>sanguine</m><comment>c\_094v\_03</comment></ab>

<ab>La <tl><df>fustée</df></tl>, c'est un <m>boys</m> quarré d'<ms>espesseur de trois <bp>doigts</bp></ms>,<lb/>

de <m>boys de <pa>buy</pa></m>, qui s'emboicte au milieu du baston <add>de <tl>fustée</tl> pour<lb/>

fourbir</add>.</ab>

<ab>Le <tl>baston à <m>fresiller</m></tl> est de <m><pa>saule</pa></m>, qui est pour desrouiller les<lb/>

armes avecq du <m><df>fresil</df></m>, qui est ceste <m>escaille de fer</m> tombant a la<lb/>

<tl>forge des <pro>mareschaulx</pro></tl>.</ab>

<figure>

<id>fig\_p094v\_1</id>

<margin>left-top</margin>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5Q29MTEVLUGE5RGs></link>

<caption>le <tl>banc <lb/>

des fourreaux</tl></caption>

</figure>

<figure>

<id>fig\_p094v\_2</id>

<margin>left-middle</margin>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5OEQ3OEFSNnEzeE0></link>

</figure>

<ab>  
<margin>left-middle</margin>  
<figure/> a<figure/> <figure/>b<lb/>

D<lb/>

<figure/><lb/>

le <tl>baston<lb/>

a felinder</tl><lb/>

<figure/><lb/>

c<lb/>

le <tl><m>flin</m></tl> ou <tl><m>pierre<lb/>

de fouldre</m></tl></ab>

<cont/>

</div>