<page>095r</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f195.image</image>

<div>

<cont/>

<id>p094r\_a1</id>

<ab>Le <pro>fourbisseur</pro> achepte ses lames a douzaine qui ne sont pas<lb/>

achevees destre tirees par la queue pourcequil faict cela luy mesme<lb/>

pour les bien adjouster au <del>l</del> pommeau &amp; gardes</ab>

<ab>Les <pl>espaignolles</pl> sont estimees meilleures pour estre de meillleur <m>acier</m><lb/>

&amp; <m>fer</m> Mays elles ne sont pas si bien forgees que les espees de <pl>vienne</pl><lb/>

en <del>pro</del> <pl>daulphine</pl> Les <pl>espaignolles</pl> ne sont pas aussy bien esmoulues<lb/>

venant de la forge pour ce quils les esmoulent avecq le pied &amp; cest<lb/>

ce qui les faict trouver ondees</ab>

<ab>Les lames de <pl>vienne</pl> costent communem<exp>ent</exp> xviii ou 19 lb la douzaine</ab>

<ab>La premiere chose que faict le <pro>forbisseur</pro> ayant ses lames neufves<lb/>

cest de luy estirer la queue ce quil faict ou faict faire aulx<lb/>

<pro>serruriers</pro> ou <pro>mareschaulx</pro> luy donnant quelque liart pour son<lb/>

<m>charbon</m> Apres ilz la passent par la meule pour la faire<lb/>

trancher Puys lestendent sur le chameau Et <add>avecq</add> de <m>lesmeril</m> pulverise<lb/>

subtil &amp; doulx c<exp>omm</exp>e <m>farine</m> &amp; destrempe d<m>huile</m> pour le faire tenir<lb/>

ilz fourbissent lespee avecq le baston pour oster les traicts de<lb/>

la meule et puys <del>le</del> nettoyent <del>po</del>bien lespee de l<m>esmeril</m> Et luy donnent<lb/>

une goute ou deulx d<m>huile</m> quilz estandent avecq le doigt pour luy<lb/>

donner lustre Et ayant mis l<m>huile</m> Ils fourbissent encores lespee<lb/>

sur le chameau avecq le felin qui est une <m>pierre de fouldre</m><lb/>

manchee au milieu dun baston c<exp>omm</exp>e la fustee Et ce baston<lb/>

sappelle le baston a felinder Apres layant passe par le felin<lb/>

ilz la fourbissent avecq de la <m>croye</m> &amp; l<m>huile</m> qui est dessus lespee<lb/>

Apres lessuyent &amp; la repassent &amp; fourbissent avecq de la <m>croye</m><lb/>

seiche Et a la fin quand elles sont achevees de monter on leur<lb/>

donne le fil avec le gratteau <del>Ai</del></ab>

<ab>Estant fourbye on la monte sur les gardes lesquelles on presente<lb/>

pour scavoir si elles conviendront bien Et empoignant une lame<lb/>

de sorte que tout le talon soict compris dans la main on conjecture<lb/>

quelle sera aussy poisante estant montee</ab>

<ab>On mect la lame dans un estoc entre deulx morceaulx de <m>boys</m><lb/>

puys avecq une lime ilz agrandissent si besoing est lentree de la<lb/>

garde Puys pour la river, on pose sur la ribeure <del>un lopin de</del><lb/>

&amp; pommeau un lopin de <m>bois</m> &amp; avecq un marteau on frappe dessus<lb/>

pour faire bien aplomber &amp; asseurer le pommeau Puys avecq le<lb/>

marteau on acheve la ribeure quand le marteau est bien asseure &amp;<lb/>

ne bransle point Le <m>bois</m> si mect pour ne gaster point le pommeau<lb/>

Apres on acommode la ribeure avecq la lime ou avec un ciseau<lb/>

Et aulcuns font <del>le b</del> la ribeure en table de diamant quarre mays<lb/>

elle nest pas si bonne que la ronde car a la quarre la ribeure se<lb/>

couppe</ab>

<cont/>

</div>