<page>095v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f196.image</image>

<div>

<cont/>

<id>p094r\_1</id>

<ab>Le bout s'achepte tout faict à <ms>douzaine</ms> qui couste six <ms><cn>sols</cn></ms><lb/>

des petits, mays des grands ii <ms><cn>carolus</cn></ms>. Le bout <del>ce</del> se mect<lb/>

ou avecq des <tl>cloux</tl> qui se mectent aulx costés du tranchant, mays<lb/>

cela ne faict que gaster l'espée &amp; corrompre le fourreau, pource que<lb/>

l'<m>eau</m> entre par la joincture du <tl>clou</tl>. Le mieulx est de l'apliquer<lb/>

avecq de la <m>rousine</m> ou <m>colle</m>, mays la <m>rousine</m> est meilleure.<lb/>

Et est mieulx que le bout soict fort just &amp; si chault posé que<lb/>

la <m>rousine pulverisée</m> sur le bout se fonde. En ceste sorte<lb/>

il ne tombe point et ne se peult deffaire s'il n'est mis au foeu.</ab>

<ab>Les gardes sont de plusieurs sortes:<lb/>

À ouvraiges,<lb/>

À goutiere, qui est à mouleures rondes,<lb/>

À <m>perles</m>,<lb/>

À escharpe, quand les bandes sont de travers,<lb/>

À oignon, qui est teste platte,<lb/>

À mode de <pro><pn>roy</pn></pro>, qui sont plaines.</ab>

<ab>Les <pro>forbisseurs</pro> les achaptent à <ms>douzaines</ms>, la <ms>douzaine</ms><lb/>

des pleines coste co<exp>mmun</exp>em<corr><exp>ent</exp></corr> x <ms><cn>lb</cn></ms>. La piece d'ouvraige, 30 <ms><cn>s<exp>ols</exp></cn></ms> ou<lb/>

selon sa façon.</ab>

<ab>La premiere chose que faict l'<pro>aprentis</pro> c'est de fourbir<lb/>

co<exp>mm</exp>e dict est.</ab>

<ab>Et aprés de garnir l'espée &amp; faire un fourreau, qui est<lb/>

le parfait de l'art.</ab>

<ab>Ils acheptent les <m>boys</m> des fourreaulx qui sont de <m><pa>fayan</pa></m> touts<lb/>

faicts, le cent pour xv ou xx ou 30 <ms><cn>s<exp>ols</exp></cn></ms> selon la distance<lb/>

du lieu où ilz se font.</ab>

<ab>Ces <m>boys</m> s'appellent ainssy <df>estelles</df>, qui doibvent estre bien nettes<lb/>

&amp; sans noeuds, &amp; ont un <ms>travers de <bp>doigt</bp> d'espés</ms>.</ab>

<ab>Puys le <pro>fourbisseur</pro> les mect sur un petit banc appelé le<lb/>

<tl><df>banc des fourreaulx</df></tl>. Et avecq un<del>e</del><add>g</add> <del><tl>plane</tl></del> <tl>petit <m>fer</m></tl> co<exp>mm</exp>e celuy<lb/>

du <tl>banc des <pro>menusiers</pro></tl>, ilz le font tenir ferme. Puys avecq<lb/>

une <del><tl>plane</tl></del> <tl>plane</tl>, qui est co<exp>mm</exp>e un <tl>costeau à deulx manches</tl>,<lb/>

on esbauche le <m>boys</m> par dessus, aprés on y passe le <tl>rabot</tl> pour<lb/>

mieulx l'aplanir. Aprés par le dedans on le recure avecq une</ab>

<cont/>

</div>