<page>100r</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f205.image</image>

<div>

<id>p100r\_1</id>

<head>Or couleur</head>

<ab>Pour avoyr bien tost faict couche d'<m>or <del>sur</del> mat</m> sur <m>toile</m><lb/>

ou aultre <m>tableau à huile</m>, on faict <env>au soleil</env> ou <env>au feu</env> de<lb/>

l'<m>huile de <pa>noix</pa></m> gras co<exp>mm</exp>e cy devant dict, car il s'espessist de soy<lb/>

mesmes en ceste sorte, encores qu'il n'y aye point de <m>plomb</m> ne <m>ceruse</m>.<lb/>

Et avec iceluy broye du <m>massicot</m>, <m>mine</m> &amp; aultres dessiccatifs,<lb/>

non pas <m>verdet</m> ne <m>orpiment</m>, car ilz font mourir l'<m>or</m>. Il sera<lb/>

sec bientost. Touteffoys si le <env><tmp>temps n'est serain &amp; sec</tmp></env> ne l’adonbre<lb/>

pas, car si le <env><tmp>temps est relent &amp; humide</tmp></env> il se rendroit noir.</ab>

</div>

<div>

<id>p100r\_2</id>

<head>Pourtraire au naturel</head>

<ab>Il fault curieusement <sn>observer</sn> les yeulx, le nes &amp; la<lb/>

barbe, car ces trois choses font fort resembler.</ab>

</div>

<div>

<id>p100r\_3</id>

<head>Pierreries</head>

<ab>Il fault piler tes materiaulx en un <tl>mortier</tl> de <m>verre</m> espés,<lb/>

&amp; enchassé &amp; <m>mastiqué</m> dans un aultre <tl>mortier</tl> de <m>bois</m> affin<lb/>

qu'il ne se rompe point, cela peult servir aulx <pro>parfumeurs</pro>,<lb/>

&amp; <del>la t</del> le <tl>pilon</tl> aussy de <m>verre</m>.</ab>

</div>

<div>

<id>p100r\_6</id>

<margin>left-middle</margin>

<man><margin>left-middle</margin><tl>Mortier</tl><lb/>

de <m>verre</m><lb/>

et <tl>table</tl><lb/>

de <m>verre</m><lb/>

à broyer</man>

</div>

<div>

<id>p100r\_4</id>

<head>Le <m>salpestre</m> vitrifié</head>

<ab>Estant fondu avec les <m>caillous</m>, il faict le <m>verre</m> fort blanc.<lb/>

Mays il le fault plustost calciner sur une <tl>tuile</tl> ou <tl>palle</tl><lb/>

chaulde. Et ce qui restera de la vapeur, mesle le avec aulta<exp>n</exp>t<lb/>

de <m>caillou</m> blanc calciné. Il est vray qu'au petit <tl>fourneau</tl>,<lb/>

il ne se clarifie pas bien. Mays aulx grandes verrieres,<lb/>

il faict le <m>verre</m> fort cler &amp; blanc &amp; net.</ab>

</div>

<div>

<id>p100r\_5</id>

<head>Vitres que le soleil ne passera<lb/>

point</head>

<ab>Prend du <m>salpestre</m> susdict calciné &amp; l'expose à l'air<lb/>

ou lieu humide, et il se convertira en liqueur de laquelle,<lb/>

si tu frottes les vitres <add>des deux costés</add>, le soleil ne passera point<lb/>

à travers, ains fera ombre. Il fault mectre le <m>salpestre</m><lb/>

sur quelque <del>chose</del> <add>place</add> nette &amp; <del>la</del> mectre dessus des <m>charbons</m> allumés,<lb/>

et continuer par tout jusques à ce qu'il ne brusle plus.</ab>

<ab>

<margin>left-bottom</margin>

Il sert aussy<lb/>

à faire fondre<lb/>

&amp; mectre parmy<lb/>

le <m>sel alchali</m><lb/>

pour nettoyer les<lb/>

<bp>mains</bp>.</ab>

</div>