<page>107r</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f219.image</image>

<div>

<cont/>

<id>p106v\_1</id>

<ab>

<margin>left-top</margin>

<figure>

<id>fig\_p107r\_1</id>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5RFFFT3hSbnlGaVU></link>

</figure>

pesant co<exp>mm</exp>e auparava<exp>n</exp>t<lb/>

et comme paste mediocrem<exp>ent</exp><lb/>

espesse &amp; qu'il ne se trouve<lb/>

si aysé à manier, &amp;,<lb/>

co<exp>mm</exp>e quand il est<lb/>

liquide, c'est<lb/>

signe qu'il est<lb/>

assés cuit, ce que<lb/>

tu cognoistras<lb/>

quand il gecte<lb/>

aussy de longs<lb/>

bouillons ou<lb/>

exhalations au<lb/>

milieu &amp; aultour,<lb/>

longues co<exp>mm</exp>e le<lb/>

<ms><bp>doigt</bp></ms>. Le voya<exp>n</exp>t<lb/>

en cest estat, tire le<lb/>  
du foeu car il est<lb/>

assés recuit,<lb/>

pource que si<lb/>

tu le recuisois<lb/>

dadvantage, il<lb/>

le seroit trop &amp;<lb/>

n'auroit pas tant<lb/>

de prise. Car<lb/>

quand il vient<lb/>

rouge &amp; passe<lb/>  
sa cuite, il perd<lb/>

sa force &amp; gaste<lb/>

le sable. Laisse<lb/>

le froidir plustot<lb/>

que le mesler<lb/>

parmy les<lb/>

aultres sables.<lb/>

Et co<exp>mm</exp>e il est<lb/>  
froid, mesle et<lb/>

moule, car tant<lb/>

plustost tu l'employeras<lb/>  
aprés sa cuite,<lb/>

tant plustost il<lb/>

faict prise.</ab>

</div>

<div>  
<id>p107r\_1</id>  
<head>Pour prendre <al>lezards</al><lb/>

et <al>serpents</al></head>

<ab>Prens une <tl>verge</tl> et attache au bout un <tl>filet</tl> qui aye ung <del>noeud</del> <del><add>oeillet</add></del> <add>oeillet</add><lb/>

courant au bout. Et estant deulx ou trois pour amuser en<lb/>

siflant le <al>lezard</al>, aproche luy du col l'oeillet, et co<exp>mm</exp>e il aura<lb/>

la teste dedans, tire. <add>Le <al>lezard</al> est plus fascheux a prendre à la <tl><bp>main</bp></tl><lb/>

que le <al>serpend</al>, &amp; mort sans laisser &amp; sarre co<exp>mm</exp>e une <tl>tenaille</tl>.</add></ab>

<ab>Les <al>serpents</al> se peuvent prendre avecq la <tl><bp>main</bp></tl>, pourveu qu'elle<lb/>

soit couverte d'un gros <tl>drap de <m>laine</m></tl>, car les dents du <al>serpent</al><lb/>

demeurent dans le <tl>drap</tl> &amp; ne le peuvent transpercer co<exp>mm</exp>e ilz feroient<lb/>

bien un <m>linge</m>. Les dangereulx se cognoissent aulx yeulx bleus &amp;<lb/>

<del>assés</del> aseurés <add>azurés</add>. Il ne mordent gueres <env>dans l'eau</env>, ce qu'experimentent<lb/>

les <pro>preneurs d'<al>escrevisses</al></pro>.</ab>

<ab>La mixtion du sable est de deulx <ms>parties</ms> de <m>plastre<lb/>

pulverisé &amp; recuit</m>, co<exp>mm</exp>e dict est, &amp; d'une <ms>partie</ms> de <m>tuile</m> rougie<lb/>

<del>et p pre</del> <add>a bon foeu</add> aprés la premiere cuicte &amp; puys subtillem<exp>ent</exp> pulverisée,<lb/>

et de <m>alum de plume</m>, la <ms>moictié</ms> de la <m>brique</m>, sçavoir deulx<lb/>

pleins <ms><tl>creusets</tl></ms> de <m>plastre</m>, un de <m>brique</m> &amp; un demy d'<m>alum de plume</m>.<lb/>

L'<m>alum de plume</m> n'y peult estre trop, <del>s</del> car c'est luy qui donne<lb/>

liaison au sable, et pource qu'il ne se brusle point, il faict<lb/>

que le sable soubstient le foeu sans se fendre &amp; crever. Aultre<exp>ment</exp>,<lb/>

sans luy, le sable ne soubstiendroict poinct. Ce sable ainsy composé<lb/>

est propre pour tous <m>metaulx</m>, mays si tu le veulx employer<lb/>

pour l'<m>or</m>, il y fault plus d'<m>alum de plume</m> <del>&amp;</del> que la composition<lb/>

susdicte, et y mesler du <m><la>crocum ferri</la></m>, car c'est cestuy là qui<lb/>

attire l'<m>or</m>.</ab>

<ab> Il fault que tout sable de quoy tu veulx bien gecter soubstienne<lb/>

bien le foeu, c'est à scavoir qu'il soubstienne <del>abon</del> <del>c</del> une grande<lb/>

ignition sans se gaster.</ab>

<ab>L'<m>alum de plume</m> est malaisé à piler, et ne passe poinct par<lb/>

le <tl>tamis</tl>. Par ainsy il le fault subtilier sur le <tl><m>mabre</m></tl>.<lb/>

Et <m>celuy, blanc <del>que v</del> en pouldre, que vendent les <pro>apotiquaires</pro></m><lb/>

est bon. <add> Il se subtilie mieulx <del>su</del> dans le <tl>mortier</tl> en pilant &amp;<lb/>

trainant le <tl>pinon</tl>, ainsy tu le rendras fort subtil.</add></ab>

<ab>Le <m><la>crocum ferry</la></m> doibt estre embrasé dans la <tl>fournaise<lb/>

des <pro>verriers</pro></tl> quattre <ms><tmp>jours</tmp></ms>.</ab>

</div>