<page>125v</page>

<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f256.item.r=></image>

<div>  
<id>p125v\_a1</id>  
<head><al>Viperes</al> et <al>serpens</al></head>

<ab>

Jay moule une <al>vipere</al> qui pour le gect est des plus propres<lb/>

que nul aultre <al>serpent</al> pource quelle ha belles escailles &amp;<lb/>

bien apparentes par tout le corps &amp; principallem<exp>ent</exp> sur la teste <lb/>

et soubs la gorge Elle ha la teste platte le museau rousset<lb/>

tendant a lincarnadin &amp; retrousse co<exp>mm</exp>e l<al>aspic cornu</al> ou comme <del>un</del><lb/>

le dessus du groin dun <al>cochon</al> Grosses machoueres Les yeulx<lb/>

fort pres du museau Et la gueule fort ouverte ou elle <add>ha</add> des<lb/>

dents canines doubles de chasque coste sortant toutes dun tuyau<lb/>

de chair qui les couvre et revest Elle ha aussy dans la<lb/>

gorge un tuyau de chair faict comme la verge dun <al>chien</al><lb/>

dou sort son fisson Les aultres <al>serpents</al> ont double<lb/>

reng de dents</ab>

<ab>  
<margin>left-top</margin>

Si tu veulx <del>couper</del><lb/>

<del>les</del> mouler les <al>serpents</al><lb/>

la gueule ouverte<lb/>

il fault couper la<lb/>

teste &amp; la laisser<lb/>

dedans car elle<lb/>

ne seroit pas en<lb/>

despouille</ab>

</div>  
<div>  
<id>p125v\_a2</id>  
<head>Mouler <al>tortues</al></head>

<ab>

Cest une matiere particuliere du gect des <al>serpents</al> &amp;<lb/>

herbes et fleurs pourceque les cavites qui sont entre<lb/>

les deulx coquilles requierent plusieurs pieces Elles<lb/>

se moulent de <m>plastre</m> pour gecter en <m>sucre</m> sans faire gect<lb/>

co<exp>mm</exp>e font toutes choses que tu vouldras</ab>

</div>  
<div>  
<id>p125v\_a3</id>  
<head><m>Plastre</m> pour gect de <m>cire</m></head>

<ab>

Quand tu veulx gecter en <m>cire</m> dans le <tl>moule de <m>plastre</m></tl><lb/>

il fault que tu sçaiches pour secret quil est besoing<lb/>

que ton <tl>moule</tl> soict dans l<m>eau chaulde</m> Jamays lanimal<lb/>

ne vient si net quen <m>metal</m> pourceque la <m>cire</m> grippe Mays<lb/>

cest pour esbaucher animal au plus pres du naturel <del>Et</del><lb/>

pour apres le reparer Il en fault bien oster toutes les<lb/>

escailles <del>Quand</del> <add>Car</add> la cire y entreroit &amp; ne se despouilleroit<lb/>

pas En moulant aussy lanimal Abas les escaille pour <m>cire</m><lb/>

&amp; au contraire frotte les au rebours affin quelles seslevent<lb/>

pour animaulx car elles sen monstrent mieulx Nattend pas<lb/>

aussy a despouiller ta <m>cire</m> quelle soict <del>un peu</del> du tout<lb/>

refroidie Mays pendant quelle est un peu chaulde<lb/>

Quand tu as aussy moule le premier gect de lanimal<lb/>

descouvre le bien la moictie Affin quil soit en despouille<lb/>

Y en ayant aultant dans un <tl>moule</tl> quen laultre Fais aussy<lb/>

force gects larges sentretenant a lanimal affin de le fortifier<lb/>

en se despouillant &amp; apres tu couppes cela</ab>

<ab>

<margin>left-bottom</margin>

<figure>+</figure><lb/>

L<m>albastre</m><lb/>

co<exp>mmun</exp>ement apelle qui<lb/>

touteffois est<lb/>

<m>plastre</m> est bien<lb/>

dur mays il se<lb/>

retire fort Il est<lb/>

bien bon pour en<lb/>

fayre medaille<lb/>

Mays il veult<lb/>

estre fort subtillem<exp>ent</exp><lb/>

passe</ab>

</div>