<page>129v</page>

<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f264.item.r=></image>

<div>

<id>p129v\_1</id>

<head>Animaulx seichés au <tl>four</tl><lb/>

<tmp>de longue durée</tmp></head>

<ab>Plantes les sur une <tl>plastre de <m>terre</m></tl>, les disposant avecq<lb/>

des <tl>poinctes de <m>fil de fer</m></tl> co<exp>mm</exp>e si tu les voulois mouler et <del>ilz</del><lb/>

les seiche au <tl>four</tl> <tmp>aprés que le <m>pain</m> est tiré</tmp>. Et ilz demeurre<lb/>

tousjours ainsy, Tant <al>serpents</al>, <al>oyseaulx</al> que autres. Mays<lb/>

il fault qu'ilz soient promptem<exp>ent</exp> seichés.</ab>

<ab>

<margin>left-top</margin>

Note qu'il leur fault<lb/>

donner leur plant &amp; les<lb/>

mectre dans le sable<lb/>

co<exp>mm</exp>e les fleurs,<lb/>

&amp; promptement<lb/>

les fayre seicher<lb/>

au <tl>four</tl> qui soict<lb/>

<ms>assés chault, co<exp>mm</exp>e <tmp>quand<lb/>

on en tire le <m>pain</m></tmp></ms>. Et<lb/>

qu'il y demeure <ms><tmp>un jour<lb/>

&amp; une nuict</tmp></ms> affin qu'il soict<lb/>

bien <del>chau</del> sec, car aultrem<exp>ent</exp><lb/>

il seroict <sn>puant</sn>.<lb/>

Toutesfois advise<lb/>

que le four ne soict<lb/>

pas trop aspre, ains<lb/>

<ms>co<exp>mm</exp>e la chaleur du<lb/>

<env>soleil de <tmp>juin</tmp></env></ms>, aultrem<exp>ent</exp> les animaulx<lb/>

se cuisent. Estant sec, ne les mouille pas,<lb/>

mays nettoye les<lb/>

avecq un <tl>pinceau</tl> ou<lb/>

une <tl>broisse</tl>.</ab>

</div>

<div>

<id>p129v\_2</id>

<head>Animaulx gectés en <m>cuivre</m></head>

<ab>Essaye, <del>d</del> les ayans jectés en <m>cuivre</m>, de les brunir co<exp>mm</exp>e les<lb/>

foeilles de pierrerie, pour voyr s'ilz prendroient la couleur<lb/>

de mesme.</ab>

</div>

<div>

<id>p129v\_3</id>

<head>Advis sur le gect</head>

<ab><del>Ne</del> Prens garde de ne faire ton gect gueres espés et n'oublie<lb/>

pas d'y faire dans le conduit d'iceluy deulx ou trois trous<lb/>

et coches, &amp; comme ton gect aproche de la <del>ch</del> chose moulée,<lb/>

divise le en trois ou quattre parties comme <bp>doigts</bp> qui allent<lb/>

en poincte &amp; ne soient gueres parfonds. Car le <m>metal</m> en court<lb/>

plus doulcement sans s'empecher de vapeurs &amp; fumée.</ab>

<ab>

<margin>right-middle</margin>

Fais tousjours<lb/>

l'entrée du gect<lb/>

pres de la medaille,<lb/>

encoché &amp; grumeleux,<lb/>

pour retirer la furie du<lb/>

<m>metal</m>.</ab>

</div>

<div>

<id>p129v\_4</id>

<head><al>Yraigne</al>moulée sur une foeille</head>

<ab>

Les <add>fort</add> grandes ont communem<exp>ent</exp> les pieds velus, qui est fascheulx<lb/>

à mouler si tu ne les couches <del>avecq d</del> ou fais flammer avecq une <tl>bougie</tl>,<lb/>

ou les affermis &amp; couches, les oigna<exp>n</exp>t de <m>huile de <pa>froma<exp>n</exp>t</pa></m>.<lb/>

Fais les mourir dans le <m>vinaigre</m> &amp; <m>urine</m> co<exp>mm</exp>e les <al>serpents</al><lb/>

<del>&amp;</del> ou dans l'<m>eau de vye</m>, et puys fais leur plant<lb/>

sur une foeille de <pa>vigne</pa> bien faicte ou aultre. Aprés<lb/>

tu leur peulx rendre leurs poil follet de <del>bourr</del> <m>poil de<lb/>

bourre subtil</m> <tl>tamisé</tl>, les ayant oinctes <del>dun</del> de <m>colle de <al>poisson</al></m><lb/>

ou semblable. Leur vraye couleur est de <m>vinaigre</m> &amp; <m>verdet</m>,<lb/>

&amp; puys les parfumer en quelque endroict de <m>soufre</m>. Ayant<lb/>

fait ta <del>tourt</del> <tl>plastre d'<m>ardile</m></tl>, poses y ta foeille de <pa>vigne</pa>,<lb/>

et l'<al>iraigne</al> morte au milieu, &amp; transperce d'une <tl>poincte de <m>fil<lb/>

de fer ou de letton</m></tl> le milieu du corps de l'<al>iraigne</al> &amp; de la foeille<lb/>

ensemble. Aprés pose de biais de petites <tl>poinctes de <m>fil de letton</m></tl><lb/>

autour de la foeille de <pa>vigne</pa> pour la bien asseurer. Puys<lb/>

arreste, avecq un peu de <m>cire</m> fondue et la <tl>pointe d'un <m>fil de fer</m></tl> chault,<lb/>

le bout des pattes, les adaptant avecq le bout des petites <tl>molettes</tl>. Fays<lb/>

le semblable du bout des petites corniches de l'<al>iraigne</al>. Retourne<lb/>

<figure>🜊</figure></ab>

<ab>

<margin>left-middle</margin>

<figure>

<id>fig\_p129v\_1</id>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5Sk9tdno1ODBqdms></link>

</figure>

<add>Pour faire le gect<lb/>

de l'<al>iraigne</al> sur la<lb/>

foeille et pour empescher<lb/>

que le sable ne couvre l'<al>iraigne</al> par dessoubs le ventre munis le bout de la<lb/>

queue &amp; le bas du corps d'un peu de <m>cire</m> fondue &amp; apliquée avecq le <tl><m>fil de fer</m></tl> chault co<exp>mm</exp>e tu sçais. En<lb/>

ceste sorte, la foeille se bruslant &amp; la<lb/>

<m>cire</m> estant fondue, il demeurra<lb/>

deulx petits trous dans la foeille qui seront le gect de l'<al>iraigne</al>.</add>

</ab>

<ab>

<margin>left-middle</margin>

<figure>🜊</figure>

La <m>cire</m> estant froide,<lb/>

racle le superflu avecq<lb/>

la poincte d'un<lb/>

<tl>trancheplume</tl>, affin que<lb/>

le bout des pattes<lb/>

demeure net. Aprés<lb/>

pose le <tl>cercle de <m>terre</m></tl><lb/>

aultour &amp; gecte ton<lb/>

sable destrempé comme<lb/>

des aultres. En ceste<lb/>

maniere il te fauldra<lb/>

brusler la foeille de<lb/>

<pa>vigne</pa> dans le <tl>moule</tl>,<lb/>

aultrem<exp>ent</exp> non. Et pour<lb/>

plus facillem<exp>ent</exp> gecter,<lb/>

laisse bien mourir<lb/>

l'animal, affin que<lb/>

se tourmentant il ne<lb/>

mesle ses pattes.<lb/>

Ayant faict ton<lb/>

premier gect, descouvre<lb/>

le revers de la foeille<lb/>

et fais le second gect.</ab>

</div>