<page>138r</page>

<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f281.image></image>

<div>

<cont/>

<id>p137v\_1</id>

<ab>Si tu veulx gecter <m>or</m>, <m>argent</m>, <m>cuivre</m> ou <m>letton</m>, il fault qu’ilz<lb/>

soient parfaictem<corr><exp>ent</exp></corr> rouges &amp; embrasés par dedans quand tu gectes,<lb/>

&amp; parfaictem<corr><exp>ent</exp></corr> recuite deulx fois s’il y a quelque chose dedans<lb/>

à brusler &amp; nettoyer.</ab>

<ab>Les <tl>moules</tl> des animaulx qu’on brusle se doibvent recuire<lb/>

de telle sorte que l’animal se brusle. Mays s’il ha gros <m>os</m>,<lb/>

cella est fascheux à tirer &amp; le <m><figure>☿</figure></m> rompt souvent quelque chose<lb/>

subtile par sa poisanteur. On ne mect point de <m><figure>☿</figure></m> aulx <tl>moules</tl><lb/>

qui se peuvent ouvrir. C’est volontiers aulx fleurs, le <tl>moulle</tl><lb/>

desquelles ne s’ouvre point pource qu’ilz se font tout à un<lb/>

coup.</ab>

<ab>Quand tu vouldras recuire tes <tl>moules</tl>, mects les <tl>crampons</tl><lb/>

par les joinctures, affin qu’en recuisant ilz ne se gaulchissent,<lb/>

retirent ou rompent point. Cela se faict aprés que le gect est<lb/>

faict.</ab>

<ab>Les <m>rascleures des moules</m> peuvent encores servir l’employa<exp>n</exp>t<lb/>

au lieu de <m>brique</m> aprés les avoir recuits, &amp; les lopins aussy<lb/>

des <m>moules qui ont servy</m>. On en <m>lute</m> aussy les choses<lb/>

d’importance, co<exp>mm</exp>e ouvrages d’<m>or</m> ou d’<m>argent</m>. On le recuit<lb/>

aussy &amp; on l’acoustre avecq <del>se</del> <m>eau de sel armoniac</m>, comme<lb/>

le <m>spat d’<pl>Allemaigne</pl></m>, &amp; est excellent sable pour chassis pour<lb/>

tous <m>metaulx</m>.</ab>

<ab> Les <tl>moules</tl> des choses qu’il fault brusler dedans<lb/>

iceulx ne <del>souf</del> s’ouvrent poinct que la chose qui est dedans<lb/>

ne soict bruslée, co<exp>mm</exp>e les <tl>moules</tl> des <al>escrevisses</al>, <al>chancres</al>,<lb/>

du <al>cerf volant</al>, des portraicts &amp; pieces de <m>cire<lb/>

noire soufrée</m> qui n’est point en despouille.</ab>

<ab>Il ne fault pas mouler sur la <m>brique</m> ou <m>bois</m>, pource que<lb/>

<del>l’ea</del> ilz suppent &amp; attirent l’<m>eau</m> trop tost, et ne donne<exp>n</exp>t pas loisir<lb/>

au sable de faire prise. Il ne sçauroit estre mieulx que sur la<lb/>

<tl>platene d’<m>ardille</m></tl> fresche. Encores ay je practiqué que la<lb/>

<m>terre grise</m> deseiche trop tost le <tl>molle</tl>. <m>La jaulne</m> est meilleure.</ab>

<ab>  
<margin>left-middle</margin>  
Pour medailles<lb/>

et choses plattes,<lb/>

il fault que le<lb/>

sable soict<lb/>

assés espés<lb/>

destrempé pource<lb/>

qu’il faict<lb/>

plustost prise.<lb/>

Et quand le<lb/>

sable est ainsy<lb/>

espés, on peult<lb/>

bien fraper et<lb/>

branler la <tl>table</tl><lb/>

où est posé le<lb/>

<tl>mole</tl>, pour le<lb/>

faire courre<lb/>

partout. Mays<lb/>

quand le sable<lb/>

est clair, co<exp>mm</exp>e<lb/>

pour fleurs<lb/>

et herbes, il ne<lb/>

fault poinct<lb/>

fraper, ne pareillem<exp>ent</exp><lb/>

quand il y a<lb/>

quelque chose<lb/>

attachée avecq<lb/>

la <m>cire</m> ou<lb/>

aultre chose<lb/>

qui est subgecte<lb/>

à s’enlever, co<exp>mm</exp>e<lb/>

jambes d’<al>escrevisses</al><lb/>

ou semblables<lb/>

choses. Et si le<lb/>

sable est par<lb/>

cas fortuit trop<lb/>

espés, tu y mects<lb/>

promptem<corr><exp>ent</exp></corr> <corr><del>verser</del></corr><lb/>

de l’<m>eau</m>.<lb/>

Ayant mis<lb/>

le sable dans<lb/>

l’<m>eau</m>, <del>le</del> considere<lb/>

qu’il soict espés<lb/>

au fonds &amp;<lb/>

clair au dessus.<lb/>

Le plus clair se gecte au comma<exp>n</exp>cem<exp>ent</exp><lb/>

et puys soufler, &amp; le plus espés sur la<lb/>

fin affin de fortifier le <tl>molle</tl>.</ab>

</div>