<page>138v</page>

<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f282.item.r=></image>

<div>  
<id>p138v\_1</id>  
<head><m>Talc</m> meslé aulx moules</head>

<ab>J’ay prins de celuy duquel j’avoys tiré l’<m>huile</m>. Je l’ay broyé<lb/>

encores fort subtillement <del>s</del> dans un <tl>mortier d’<m>acier</m></tl> avecq<lb/>

un <tl>pilon</tl> fort grumeleux co<exp>mm</exp>e une lime. Je l’ay rendu fort<lb/>

subtil &amp; en pouldre cottonée &amp; du<corr>v</corr>etteuse. Je l’ay meslé<lb/>

avecq le sable &amp; l’ay destrempé ensemble &amp; l’ay gecté en<lb/>

noyau. Il ha moulé <del>en no</del> tres net, &amp; ne fault point<lb/>

doubter qu’il ne tienne au foeu.</ab>

</div>

<div>  
<id>p138v\_2</id>  
<head><m>Or</m> gecté fort tanvre</head>

<ab>Quand promptement les <pro>orfevres</pro> ont affaire de <m>souldure</m><lb/>

et n’ont pas loisir d’en forger, ilz en fondent d’<m>or</m>, et<lb/>

puys le gectent sur un <tl><m>linge</m></tl> ou aultre chose qui soubstiene<lb/>

le foeu, et soubdain l’aplatissent avecq un <tl>marteau</tl> ou chose<lb/>

semblable. Et il se trouve fort tanvre &amp; reçoit mesmes<lb/>

l’impression du <tl><m>linge</m></tl>.</ab>

<ab>L’<m><rub>or fin</rub> non alié</m> se peult bien gecter en medaille,<lb/>

mays non pas en herbes &amp; <al>lesards</al> &amp; choses fort<lb/>

subtilles s’il n’est allié.</ab>

<ab>Une <pa>pensée</pa> oincte d’<m>huile de <pa>froment</pa></m> se peult bien gecter en<lb/>

<m>or allié</m>.</ab>

<ab>Et aultres foeilles deliées, mays que la branche ne soit<lb/>

pas grande, et les foeilles particulierem<corr><exp>ent</exp></corr> gectées se peuvent<lb/>

<m>soubder</m>.</ab>

</div>

<div>  
<id>p138v\_3</id>  
<head><m>Diamants contrefaicts</m> mis en<lb/>

oeuvre</head>

<ab>Donne une legere couche au dedans du chatton de <m>cire noire</m><lb/>

pour esbaucher, puys oings ce dedans, ainsy <m>ciré</m>, d’<m>huile de<lb/>

<pa>froment</pa></m>, &amp; puys pouldre cela de <m>fumée de lampe</m>, car il ne<lb/>

fault pas que <del>ceste</del> ce tainct aye lustre pour <m>pierres faulces</m>.<lb/>

Cela faict, poses y ta <m>pierre</m> <del>&amp; puys</del> avecq un bout de <m>cire</m>,<lb/>

puys, avecq une <tl>poincte d’<m>acier</m></tl> &amp; un <tl>martelet à tatiner</tl>, joincts<lb/>

les bords du chatton à la <m>pierre</m> affin que le <env>jour</env> n’y entre point.<lb/>

Mays garde de frapper la <m>pierre</m>, qui se romproit.</ab>

</div>