<page>149v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f304.image</image>

<div>

<id>p149v\_1</id>

<head>Mouler vases de plusieurs pieces</head>

<ab>Les <pro>orfevres qui travaillent de grosserie et vaisselle</pro><lb/>

font tourner au <tl>tour</tl> telle forme de <m>bois</m> qu'il leur<lb/>

plaist. Et puys, avecq de la <m>cire</m>, esbauchent dessus<lb/>

masques, festons, et ce qu'il leur plaise. Et le moulent<lb/>

aprés, à trois, à quattres, ou plusieurs pieces.</ab>

</div>

<div>

<id>p149v\_2</id>

<head><m>Souldure</m> d'<m>or</m></head>

<ab>Il prenent sur un <cn>denier d'<m>or</m></cn> un <ms>grain</ms> d'<m>aloé fin<lb/>

co<exp>mm</exp>e sont les <cn>vieulx douzains</cn></m>.</ab>

</div>

<div>

<id>p149v\_3</id>

<head>Mouler une <al>mousche</al></head>

<ab>Les <al>grosses mouches</al> se peuvent mouler &amp; <del>g</del>fayre<lb/>

de gect. Mays il fault <del>par d</del> oindre le dessoubs<lb/>

des aisles avecq de l'<m>huile de <pa>froment</pa></m>, qui est bien<lb/>

tost sec et les affermist &amp; leur donne un peu d'espesseur.<lb/>

Le mesme se faict aulx <al>papillons</al>, <al>cygales</al>, <al>saulterelles</al><lb/>

&amp; semblables. Mays pour les gecter plus facillem<exp>ent</exp>,<lb/>

on les adapte sur quelque foeille ou bouquet.<lb/>

Les aultres les <bp>font à la main</bp> de <m>lame d'argent<lb/>

fort tanvre</m>. <add>Il ne les fault pas garder estant mortes,<lb/>

pource qu'elle se seichent et les jambes se rompent.</add></ab>

<ab><margin>left-middle</margin>

L'<m>huile de <pa>froment</pa></m><lb/>

se mect au dessoubs<lb/>

des choses delicates pour les rendre plus<lb/>

roides &amp; fermes &amp;<lb/>

pour leur faire tenir<lb/>

leur plant naturel.<lb/>

Pource qu'estant<lb/>

foibles &amp; delicates,<lb/>

le sable destrempé<lb/>

s'apoisentissant dessus,<lb/>

leur changeroit<lb/>

leur forme.</ab>

</div>

<div>

<id>p149v\_4</id>

<head><al>Chauve souris</al></head>

<ab>Elles ont les aisles fort tanvres, &amp; si elles sont<lb/>

grandes &amp; seiches et les aisles estendues, il<lb/>

fauldroit un fort grand <tl>moule</tl> &amp; ne seroit pas<lb/>

certain que le <m>metal</m> courust tant. Ainsy quand<lb/>

tu en vouldras mouler, choisis des mediocres<lb/>

&amp; fais le plan <del>qu</del> en sorte quelles ayent les aisles<lb/>

a demy repliées. Pource que, en ceste sorte, elles<lb/>

viendront mieulx, mays munis le bort des aisles<lb/>

de <m>cire</m>, co<exp>mm</exp>e tu sçais, pour bien abreuver le gect</ab>

</div>