<page>165v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f336.image</image>

<div>  
<id>p165v\_1</id>  
<head>Plant d'animaulx</head>

<ab>Non seulem<exp>ent</exp> avec les <tl>poinctes de <m>fer</m></tl> mays avecq de la<lb/>

<m>cire fondue</m>, les animaulx s'asseurent sur la <tl>plaste de <m>terre</m></tl>.<lb/>

<add>Laves les premierem<exp>ent</exp> en <m>eau claire</m>, estant morts dans la mixtion<lb/>

de <m>vinaigre</m> &amp; <m><bp>urine</bp></m>,<lb/>

&amp; avecq une <tl>esponge</tl><lb/>

repurge leur la gueule,<lb/>

les yeulx<lb/>

et la<lb/>

teste de<lb/>

la <m>bave</m><lb/>

qui en<lb/>

sort,<lb/>

car<lb/>

jamays<lb/>

le sable<lb/>

n'y prendroit<lb/>

bien, et<lb/>

viendroit<lb/>

grumeleux.</add></ab>

<ab>  
<margin>left-middle</margin>  
Si tu leur veulx fayre tenir<lb/>

la bouche ouverte,<lb/>

mects y un petit<lb/>

bout de <tl>corde<lb/>

d'<mu>espinette</mu></tl>, qui ne<lb/>

tiendra point de<lb/>

lieu.</ab>

</div>

<div>  
<id>p165v\_2</id>  
<head>Gardes animaulx</head>

<ab>Si les ayant moulés une foys, tu les veulx garder<lb/>

pour les mouler dadvantage, remects les dans ceste<lb/>

mixtion d'<m>urine</m>, <m>vinaigre</m> &amp; <m>eau de vye</m>, où tu as<lb/>

faict mourir les aultres, et il s'y gardera fort<lb/>

long temps sans se gaster. Si tu as quelque<md> entameure en<lb/></md>

<md>la main, gardes bien que ceste mixtion n'y touche</md>.</ab>

</div>

<div>  
<id>p165v\_3</id>  
<head><tl>Moules</tl></head>

<ab>Estant moulés, ne les garde pas long temps, ains les<lb/>

employe <del>u</del> le plustot que tu pourras, pource qu'esta<exp>n</exp>t<lb/>

long temps gardés, ilz sont subgects à se corrompre.</ab>

<ab>  
<margin>left-middle</margin>  
Quand ilz sont<lb/>

recuits, la chose<lb/>

y vient mieulx.</ab>

</div>

<div>  
<id>p165v\_4</id>  
<head><m>Luth</m></head>

<ab>A la recuite tu peulx bien employer le <m>luth commun</m>. Mays<lb/>

quand tu vouldras gecter, despouilles en le <tl>moule</tl> &amp; pro<exp>m</exp>ptem<exp>ent</exp><lb/>

avecq une <tl>broisse</tl> couche le <m>luth de plastre qui ha<lb/>

servy aulx <tl>moules</tl></m>, car il sera sec en se posant, &amp;<lb/>

gecte. Il fault principallem<exp>ent</exp> mectre ce <m>luth</m> sur les<lb/>

joinctures.</ab>

</div>

<div>  
<id>p165v\_5</id>  
<head><m>Argent</m></head>

<ab><ms>Quand il sautille</ms>, estant fondu, c'est signe qu'il est<lb/>

bien chault, &amp; pource que co<exp>mmun</exp>ement il est <m>plombeux</m>,<lb/>

il est bon d'i gecter du <m>mortier de chaulx</m>, car cella<lb/>

attire &amp; amasse le <m>plomb</m>.</ab>

</div>

<div>  
<id>p165v\_6</id>  
<head>Aisle de <al>mousche</al></head>

<ab>Affin qu'elles viennent mieulx, mects despuys le gect<lb/>

jusques aulx bout d'icelles des <m>filons de cire</m>. Fais<lb/>

aussy que soubs le ventre il y aye assés de <m>cire</m>,<lb/>

car c'est ce qui faict le gect.</ab>

<figure>

<id>fig\_p165v\_1</id>

<margin>left-middle</margin>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5UmhqY1RkWFRhYzg></link>

</figure>

</div>

<div>  
<id>p165v\_7</id>  
<head>Raporter quelque aisle<lb/>

de <al>mousche</al> ou semblable</head>

<ab>Elle se<lb/>

raporte avecq <m>colle de <al>poisson</al></m><lb/>

destrempée avecq <m>eau de vye</m> sur foeu lent, faisa<exp>n</exp>t aussy<lb/>

chaufer l'ouvrage. Puys cela se couvre avecq de la <m>cire<lb/>

à esbaucher</m> qui soit grise.</ab>

</div>