<page>168r</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f341.image</image>

<div>

<cont/>

<id>p167r\_1</id>

<figure>

<id>fig\_p168r\_1</id>

<margin>left-top</margin>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5RUdzVWVNM3l6QVU></link>

</figure>

<ab><tl>cheville</tl> quon mect dans la lumiere &amp; puys avecq une <tl>corde</tl><lb/>

entournee au bout dun <tl>baston</tl> on donne feu &amp; promptem<corr><exp>ent</exp></corr> on<lb/>

se retire a couvert Les petits <tl>mortiers</tl> de 16 ou 17 <ms>lb</ms><lb/>

satachent promtem<corr><exp>ent</exp></corr> avecq une courte <tl>cheville</tl> crochue faicte<lb/>

en vibrequin &amp; sil est de bonne ligue on y peult mectre le<lb/>

foeu avecq la main Co<exp>mm</exp>e faict on bien aulx <tl>mortiers</tl> de 27 <ms>lb</ms><lb/>

mays lors on ny mect que trois <ms>lb</ms> de <m>pouldre</m> Il fault<lb/>

bien que la porte soict forte si le <tl>mortier</tl> de dix sept <ms>lb</ms><lb/>

ne la faict saulter Aulcuns pour une porte de <pro>paysant</pro><lb/>

usent des <tl>clochettes</tl> que portent les bœufs ou mulets<lb/>

Aultres chargent deux canons de <cn>pistoles</cn> &amp; avecq un<lb/>

<tl>guimbelet</tl> &amp; une <tl>fisselle</tl> les attachent la gueule contre la<lb/>

porte Si les <tl>mortiers</tl> sont bons &amp; ne sesclattent point<lb/>

ilz ne font que reculer et ne peuvent fayre mal estant a<lb/>

coste</ab>

<ab>A cest une petite <tl>cheville</tl> crochue co<exp>mm</exp>e un going de porte &amp; faicte en<lb/>

<oc>viron</oc> par un bout pour attacher incontinent un petit <tl>mortier</tl> a oreille<lb/>

de quinze ou xvii <ms>lb</ms> pour une commune porte ou fenestre</ab>

<ab>B cest un petit <tl>mortier</tl> a oreilles</ab>

<ab>C cest un <del>gro</del> commun <tl>mortier</tl> de 27 ou 30 <ms>lb</ms> perce par la culasse<lb/>

par ou passe une grosse <tl>cheville</tl> de <m>fer</m> a bouton par un bout<lb/>

&amp; faicte a <oc>viron</oc> par la poincte pour attacher promtem<corr><exp>ent</exp></corr> le<lb/>

<tl>mortier</tl> contre une porte qui <del>naura</del> <add>ne sera</add> poinct <add>couverte</add> de <tl>lames</tl> de <m>fer</m></ab>

<ab>D ce sont platenes de <m>cire</m> de <m>liege</m> &amp; de <m>boys</m> pour charger le<lb/>

<tl>mortier</tl> &amp; bien sceller la <m>pouldre</m></ab>

<ab>E <del>Ce</del> <tl>Fourchette</tl> de <m>fer</m> faicte en forme de tenaille de la haulteur<lb/>

dun homme pour poser promtem<corr><exp>ent</exp></corr> le <tl>mortier</tl> sans cheville Elle<lb/>

doict estre de <m>fer</m> doux affin que ses branches plient aysem<corr><exp>ent</exp></corr><lb/>

si besoing est pour sacommoder a la haulteur ou largeur de la<lb/>

porte</ab>

<ab>F cest une aultre <tl>fourchette</tl> de <m>fer</m> de mesme haulteur qui<lb/>

apuye la <tl>fourchette</tl> faicte en tenaille &amp; soubstient aussi le<lb/>

<tl>mortier</tl> et avecq sa griffe basse empeche que la <tl>tenaille</tl><lb/>

ne recule</ab>

<cont/>

</div>