<page>168v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f342.image</image>

<div>

<cont/>

<id>p167r\_1</id>

<ab>G mortier a oreille pose avecq sa cheville</ab>

<ab>H Sies a cousteau pour coupper si besoing est une<lb/>

sarrasine</ab>

<ab>I Les grands chevilles de <m>fer</m> qui traversent &amp; attachent<lb/>

le mortier</ab>

<ab>K ce sont co<exp>mmun</exp>es chevilles de <m>fer</m> toutes rondes &amp; revestues de<lb/>

<m>toile</m> comme tout le reste pour faire tourner les grands<lb/>

chevilles de <m>fer</m> percees pres du bouton</ab>

<ab>L haches quil fault tousjours porter pour achever de<lb/>

rompte si par cas fortuit le mortier avoit laisse quelque<lb/>

chose entier</ab>

<ab>M un gros mail de <m>bois</m> pour enfoncer ce que par les<lb/>

sies ou <oc>birons</oc> auroict este commance &amp; affoibly</ab>

<ab>N sont grands taraires &amp; <oc>virons</oc> de faiseur de roues<lb/>

pour couper doulcem<corr><exp>ent</exp></corr> une porte ou fenestre en faisant de<lb/>

grands trous pres lung de lautre</ab>

<ab>O potences de la haulteur dun homme quil fault porter<lb/>

pour mectre soubs une sarrasine incontinent que le mortier<lb/>

a donne &amp; empescher que la sarrasine ne tombe</ab>

<ab>P sont petites tenailles de fer pour mectre quelque mortier<lb/>

bas au droit du verroil ou vertuelle de la porte</ab>

</div>