<page>168v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f342.image</image>

<div>

<cont/>

<id>p167r\_1</id>

<ab>G. Mortier à oreille posé avecq sa <tl>cheville</tl>.</ab>

<ab>H. <tl>Sies à cousteau</tl> pour coupper, si besoing est, une<lb/>

sarrasine.</ab>

<ab>I. Les <tl>grands chevilles de <m>fer</m></tl> qui traversent &amp; attachent<lb/>

le mortier.</ab>

<ab>K. ce sont <tl>co<exp>mmun</exp>es chevilles de <m>fer</m></tl> toutes rondes &amp; revestues de<lb/>

<m>toile</m> comme tout le reste, pour faire tourner les <tl>grands<lb/>

chevilles de <m>fer</m></tl> percées pres du bouton.</ab>

<ab>L. <tl>Haches</tl> qu’il fault tousjours porter pour achever de<lb/>

rompre, si par cas fortuit le mortier avoit laissé quelque<lb/>

chose entier.</ab>

<ab>M. Un <tl>gros mail de <m>bois</m></tl> pour enfoncer ce que par les<lb/>

<tl>sies</tl> ou <tl><oc>birons</oc></tl> auroict esté commancé &amp; affoibly.</ab>

<ab>N. Sont <tl>grands taraires</tl> &amp; <tl><oc>virons</oc> de <pro>faiseur de roues</pro></tl><lb/>

pour couper doulcem<corr><exp>ent</exp></corr> une porte ou fenestre en faisant de<lb/>

grands trous pres l’ung de l’autre.</ab>

<ab>O. <tl>Potences</tl> de la <ms>haulteur d’un homme</ms> qu’il fault porter<lb/>

pour mectre soubs une sarrasine incontinent que le mortier<lb/>

a donné &amp; empescher que la sarrasine ne tombe.</ab>

<ab>P. Sont <tl>petites tenailles de <m>fer</m></tl> pour mectre quelque mortier<lb/>

bas au droit du <tl>verroil</tl> ou <tl>vertuelle</tl> de la porte.</ab>

</div>