<page>168v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f342.image</image>

<div>

<cont/>

<id>p167r\_1</id>

<ab>G. Mortier à oreille posé avecq sa cheville.</ab>

<ab>H. Sies à cousteau pour coupper, si besoing est, une<lb/>

sarrasine.</ab>

<ab>I. Les grands chevilles de <m>fer</m> qui traversent &amp; attachent<lb/>

le mortier.</ab>

<ab>K ce sont co<exp>mmun</exp>es chevilles de <m>fer</m> toutes rondes &amp; revestues de<lb/>

<m>toile</m> comme tout le reste, pour faire tourner les grands<lb/>

chevilles de <m>fer</m> percées pres du bouton.</ab>

<ab>L. Haches qu’il fault tousjours porter pour achever de<lb/>

rompre, si par cas fortuit le mortier avoit laissé quelque<lb/>

chose entier.</ab>

<ab>M. Un gros mail de <m>bois</m> pour enfoncer ce que par les<lb/>

sies ou <oc>birons</oc> auroict esté commancé &amp; affoibly.</ab>

<ab>N. Sont grands taraires &amp; <oc>virons</oc> de faiseur de roues<lb/>

pour couper doulcem<corr><exp>ent</exp></corr> une porte ou fenestre en faisant de<lb/>

grands trous pres l’ung de l’autre.</ab>

<ab>O. Potences de la haulteur d’un homme qu’il fault porter<lb/>

pour mectre soubs une sarrasine incontinent que le mortier<lb/>

a donné &amp; empescher que la sarrasine ne tombe.</ab>

<ab>P. Sont petites tenailles de <m>fer</m> pour mectre quelque mortier<lb/>

bas au droit du verroil ou vertuelle de la porte.</ab>

</div>