<page>008r</page>

<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f21.image></image>

<div>

<id>p008r\_1</id>

<head>L<exp>ett</exp>re d<m>or</m> sur <m>papier</m></head>

<ab>Escripts avecq du <m>laict de <pa>figuier</pa></m> puys laisse un peu<lb/>

seicher apres pose l<m>or</m> en feuille &amp; estant bien sec frotte<lb/>

avecq un <tl><m>linge</m></tl> et la seule l<exp>ett</exp>re demeurera</ab>

</div>

<div>

<id>p008r\_2</id>

<head>Pour rompre grenades et donner<lb/>

violence aux artifices de foeu</head>

<ab>Mects parmy la <m>pouldre</m> <del><ms>six fois autant</ms> de <m>vif argent</m></del><lb/>

<del>et</del> <ms>la sixiesme partye</ms> dicelle de <m>vif argent</m></ab>

</div>

<div>

<id>p008r\_3</id>

<head>Trempe de balle pour fausser<lb/>

armes a preuve</head>

<ab>Chaufe la balle de <m>plomb</m> le plus que tu pourras sans<lb/>

fondre et comme elle sera bien chaulde trempe la dans le<lb/>

<m>plus fort vinaigre</m> que tu pourras et fais cela quattre<lb/>

ou cinq fois Apres hache du <m>lard</m> bien menu &amp; du <m>linge</m><lb/>

aussi bien subtilement mesle tout ensemble &amp; ten sers comme<lb/>

de bourre et le fais entrer un peu a force &amp; fort justement<lb/>

dans lharquebuse ou pistole Et plustost que tirer <del>cha</del> fais<lb/>

sil est possible que la balle soict chaulde</ab>

</div>

<div>

<id>p008r\_4</id>

<head>Pour <tmp>de nuict</tmp> fayre bresche<lb/>

en <env>une muraille</env></head>

<ab>Ayant faict trou dans la <env>muraille</env> comme tu scais mects<lb/>

un mortier dedans charge de <m>pouldre</m> qui soict quasi comme<lb/>

couche &amp; laultre droict puys bouche le trou et donne foeu</ab>

</div>