<page>010v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f26.image</image>

<div>

<id>p010v\_1</id>

<head>Pour paindre à <m>huile</m> sur<lb/>

<m>taffetas</m> <add>sans que l'<m>huile</m> coure</add></head>

<ab>Il fault faire couche de <m>batture</m>, qui se faict <del>de miel bien<lb/>

cuit &amp; <m>tourmentine</m></del>

de <m>colle forte</m> trempée 24 <ms>heures</ms> dans<lb/>

l'<m>eau</m>, puys legierement mise à bouillir affin qu'elle ne soict<lb/>

gueres forte. Aprés mesles y pour l'adoulcir un peu<lb/>

de <m>miel</m> &amp; faicts bouillir tout ensemble. Et sur<lb/>

ceste couche, qui sera bientost seiche, tu pourras paindre à<lb/>

<m>huile</m>, qui adoulcira encores davantage la couche, qui te<lb/>

peult aussi servir à faire assiete d'<m>or</m>. L'<m>eau d'alum</m> garde<lb/>

aussi l'<m>huile</m> de courir.</ab>

</div>

<div>

<id>p010v\_2</id>

<head>Assiete d'<m>or de foeuille</m> sur <m>parchemin</m><lb/>

ou <m>papier</m></head>

<ab>Fais <m>colle d'amydon</m> fort clere &amp; qui ne demonstre poinct<lb/>

avoyr de corps. Et en fais six ou cinq couches, &amp; sur la<lb/>

derniere, estant demy seiche, aplique ton <m>or</m>.</ab>

</div>

<div>

<id>p010v\_3</id>

<head>Pour nettoyer l'<m>or de foeille</m><lb/>

posé sur le <m>fer</m></head>

<ab>Frotte tes armes ou aultres pieces dorées de <m>fiente<lb/>

de <al>cheval</al> seche</m></ab>

</div>

<div>

<id>p010v\_4</id>

<head>Pour blanchir la <m>ceruse</m></head>

<ab>Fais durcir des <m>œufs, partis les par moictie &amp; oste le<lb/>

jaulne &amp; entre les deulx moictiés du blanc</m> mects un lopin<lb/>

de <m>ceruse</m> &amp; les lie avecq du <tl>filet</tl>. Puys fais bouillir da<exp>n</exp>s<lb/>

<m>eau claire</m> &amp; elle deviendra toute noire, &amp; ainsy la <m>ceruse</m><lb/>

demeurra bien purifiée. Aulcuns la font recuire au feu,<lb/>

&amp; devient fort blanche.</ab>

</div>