<page>018r</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f41.image</image>

<div>

<cont/>

<id>p017r\_1</id>

<ab>

Les colevrines <del>sont</del> grandes de batterie <add>&amp; faussée</add> sont de quarante <ms>quintals</ms><lb/>

&amp; de dix huict <ms>pans</ms> de long. Leur balle de <ms>qualibre de <pro><pn>roy</pn></pro></ms> &amp; de<lb/>

batterie est de 30 <ms>lb</ms> et ainsy moindre que celle du canon. Et par<lb/>

ainsy elle ne porte pas tant de munition, car il suffist quinze <ms>lb</ms><lb/>

pour sa charge. Le canon faict plus d'ouverture à cause de<lb/>

la grandeur de sa balle, mays la colevrine bat plus roide<lb/>

&amp; passe plus viste, ayant plus de chasse à cause de la longueur.<lb/>

À la culasse elle porte l'<ms>espesseur de deux de ses balles &amp; l<del>es</del><add>a</add><lb/>

<del>trois</del> <add>troisiesme</add> partie<del>s</del> d'une balle</ms>, au devant l'<ms>espesseur d'une balle &amp; de<lb/>

trois parties les deulx</ms>. Les colevrines servent pour battre de loing<lb/>

les deffences quand on ne peult commodement faire les aproches,<lb/>

et les canons s'aprochent de plus pres. Elles servent aussy pour<lb/>

soubstenir la batterie. Il fault quinze ou seize <al>chevaulx</al> pour<lb/>

la mener. Elles sont <del>tout</del> de mesme ligue que le canon, co<exp>mm</exp>e<lb/>

sont toutes pieces <del>qui excedent</del> <add>moindres que</add> la moyenne, car à celles là on<lb/>

mect un peu plus de <m>metal</m> affin que la fonte coure mieulx.<lb/>

Et sur deulx <ms>quintaulx</ms> de <m>rosette</m>, on mect six vints <ms>lb</ms> de <m>metal</m><lb/>

pour les petites pieces. <add>Elles portent de poincte en blanc 8 ou 9 cens<lb/>

<ms>pas</ms> &amp; jusques à mille <ms>pas</ms> si la <m>pouldre</m> est forte, &amp; de volée <ms>demye lieue</ms>.</add></ab>

<ab>

<margin>left-middle</margin>

Aulcuns ont inventé<lb/>

de charger les canons<lb/>

à cartuche.</ab>

<ab>

<margin>left-middle</margin>

Aulcuns <del>po</del> ne mectent<lb/>

pas la <m>pouldre</m> dans<lb/>

le canon tout à un<lb/>

coup mays à deulx<lb/>

&amp; à chasque fois<lb/>

refoulant, disant<lb/>

que chasque refoulem<exp>ent</exp><lb/>

faict haulser<lb/>

&amp; done adva<exp>n</exp>tage<lb/>

d'un <ms><bp>poulse</bp></ms>. Mays<lb/>

cela n'est gueres<lb/>

asseuré pour les<lb/>

grandes pieces<lb/>

qui portent beaucoup<lb/>

de <m>pouldre</m>.</ab>

<ab>

La <df>bastarde</df>, qui est une <del>colevrine</del> <add>piece</add> <del>moyenne</del>, poise trente <ms>quintals</ms><lb/>

et sa balle poise <del>xx <ms>lb</ms></del> <add>xv <ms>lb</ms></add> et porte pour sa charge x ou xii <ms>lb</ms><lb/>

de <m>pouldre</m>. Sa proportion est à la culasse de l'<ms>espesseur de deulx<lb/>

de ses balles &amp; l<del>es</del><add>a</add> troi<del>s</del><add>siesme</add> partie<del>s</del> d'une balle</ms>. Au devant l'<ms>espesseur<lb/>

d'une balle &amp; de trois parties les deux</ms>. <del><add>ou</add></del> Elles servent pour battre<lb/>

les deffences de peu d'importance comme <env>gabions</env> et <env>garites<lb/>

couvertes d'une tour</env> &amp; chose semblables. Elle ha de long treize<lb/>

ou xiiii <ms>pans</ms>, comme le grand canon. Dix <al>chevaux</al> la peuvent<lb/>

mener. <add>Elle acompaigne fort de poincte en blanc la grand colevrine pource q<exp>ue</exp><lb/>

elle porte petite munition.</add></ab>

<ab>

<margin>left-middle</margin>

Aulcuns luy<lb/>

donnent l'<ms>espoisseur<lb/>

de trois balles<lb/>

à la culasse, &amp;<lb/>

au devant de<lb/>

deulx balles</ms>.</ab>

<ab>

La colevrine bastarde poise 35 <ms>quintals</ms> &amp; ha de longueur<lb/>

xxv <ms>pans</ms>. Elle porte trois balles à la culasse &amp; deulx devant.<lb/>

Sa balle est comme de la piece bastarde, pesant xv <ms>lb</ms>. Ce sont<lb/>

pieces de plaisir qui <del>s</del> ne se menent pas par charroy, ains sont pour<lb/>

les deffenses des <env>villes</env>. Aulcuns en font de xxvii ou xxviii<lb/>

<ms>pans</ms> de longueur, co<exp>mm</exp>e est la Vache de <pl>La Rochelle</pl>. Mays à telles<lb/>

pieces, on donne renfort à la culasse co<exp>mm</exp>e de trois balles. Elles peuvent<lb/>

porter de volée environ une <ms>lieue</ms> &amp; <ms>demy lieue</ms> de poincte en blanc.<lb/>

Sa charge est comme de la bastarde. Et si on veut tirer à quelque<lb/>

<pro>cavallerie</pro> bien loing, on augmente un peu de <m>pouldre</m>. Aprés la balle<lb/>

il suict une queue de fumée qui <del>de</del> conduit ta veue<corr><del>e</del></corr> jusques là ou la<lb/>

balle va. Cella s'entend du canon et de la colevrine et non des petites pieces.</ab>

<cont/>

</div>