<page>018v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f42.image</image>

<div>

<cont/>

<id>p017r\_1</id>

<ab>

La moyenne poise 18 <ms>quintal</ms>s &amp; tire xii <ms>pan</ms>s de long.<lb/>

Sa balle poise huict lb ou 9 &amp; sa charge est de six livres<lb/>

de <m>pouldre</m>. <del>Et pour</del> À la culasse elle porte trois balles<lb/>

d'espesseur, &amp; au devant deulx. Elle est plus propre pour<lb/>

la deffense d'une ville que pour batterie. Touteffoys on<lb/>

luy mene parfoys, ou pour rompre quelque barricade ou<lb/>

pour soubstenir la batterie aprés que les canons ont tiré,<lb/>

pour empescher que les assailis ne se remparent aprés que<lb/>

les canons ont joué ou tiré. Quattre <al>chevaulx</al> la peuvent<lb/>

conduire. Elle porte de poincte en blanc huict ou noeuf cens <ms>pas</ms><lb/>

&amp; presque aultant que la bastarde.</ab>

<ab>

<margin>left-top</margin>

Aulx canons &amp; grosses<lb/>

pieces on donne<del>n</del> aulta<exp>n</exp>t<lb/>

de <m>pouldre</m> qu'est le<lb/>

diametre d'une balle<lb/>

&amp; demye, à laquelle<lb/>

proportion vient<lb/>

l'escusson. Aulx<lb/>

moyennes pieces,<lb/>

co<exp>mm</exp>e pieces de campaigne<lb/>

&amp; celles qui suivent<lb/>

en amoindrissant, on<lb/>

leur donne de <m>pouldre</m><lb/>

l'espesseur de deulx<lb/>

balles. Au passevola<exp>n</exp>t<lb/>

&amp; aultres suiva<exp>n</exp>tes<lb/>

en bas, on leur<lb/>

donne de <m>pouldre</m><lb/>

l'espoiseur de trois<lb/>

balles. En g<exp>e</exp>n<exp>er</exp>al<lb/>

on charge toutes<lb/>

pieces <ms>jusques<lb/>

à l'escusson</ms>. On<lb/>

charge avecq <tl>lanterne</tl><lb/>

toutes pieces despuys<lb/>

le canon<lb/>

jusques à la<lb/>

piece de quattre<lb/>

<ms>quintal</ms>s, <del>de char</del><lb/>

et leur donne l'on<lb/>

deulx <tl><ms>lanterne</ms>s</tl><lb/>

de <m>pouldre</m> à canon,<lb/>

ou une &amp; demye<lb/>

de <m>pouldre</m><lb/>

d'harquebus. Aulx<lb/>

plus petites, on<lb/>

ne leur donne<lb/>

qu'une <tl><ms>lanterne,</ms></tl>.<lb/>

&amp; celles d'un<lb/>

<ms>quintal</ms> se chargent<lb/>

avecq une petite<lb/>

charge.</ab>

<ab>

La piece de campaigne poise dix ou douze <ms>quintal</ms>s &amp; ha<lb/>

dix <ms>pan</ms>s de long ou 12. Sa balle poise vi ou vii lb &amp; sa<lb/>

charge est de 4 lb de <m>pouldre</m>. À la culasse elle ha trois<lb/>

balles &amp; deux devant, co<exp>mm</exp>e ont toutes les pieces moindres<lb/>

que la moyene. On leur donne plus de culasse pource que on les<lb/>

faict plus longues à la proportion, et aussy qu'en une<lb/>

maison ou ailleurs on en tire plus souvent que des grosses<lb/>

pieces. Leur qualibre aussy est petit, qui leur faict donner<lb/>

3 balles à la culasse. Elles servent pour suyvre promptem<exp>ent</exp><lb/>

un camp &amp; pour la deffense des villes &amp; maisons, les metta<exp>n</exp>t<lb/>

sur les murailles ou sur une tour. Il fault trois bons<lb/>

<al>chevaulx</al> pour la conduire.</ab>

<ab>

Le passevolant poise vi <ms>quintal</ms>s, ha de long huict ou<lb/>

noeuf <ms>pan</ms>s. Sa balle poise deulx lb &amp; pour sa charge une<lb/>

lb &amp; demye de <m>pouldre</m>. À la culasse il ha trois balles &amp;<lb/>

deux de devant. Deulx <al>chevaulx</al> le peuvent mener, car un<lb/>

<al>cheval</al> seul ne se mect pas à mener une piece. Il sert pour<lb/>

la deffense des maisons ou pour mener parmy l'infanterie,<lb/>

pour rompre un reng de cavallerie.</ab>

<ab>

Le faulconneau poise 4 <ms>quintal</ms>s, ha de long x <ms>pan</ms>s.<lb/>

Sa balle poise une lb &amp; un quart, sa charge est demy lb<lb/>

de <m>pouldre</m>. À la culasse trois balles, au devant deulx. Pour<lb/>

le mener, deux <al>chevaulx</al>, combien que telles pieces ne se meuvent<lb/>

gueres, d'aultant que il ne servent que pour les maisons.<lb/>

Celles qui se charrient ou pour batterie ou pour combat<lb/>

assigié sont canons, colevrines, bastardes moyennes &amp; pieces.</ab>

<cont/>

</div>