<page>069r</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f143.image</image>

<div>

<cont/>

<id>p068r\_3</id>

<ab> de <ms>moictie</ms> de <m>plomb</m> vient quasi mieulx que l<m>estain <del>pur</del> </m><del><add>ou</add></del> ou le <m>plomb</m><lb/>

pur combien quen tout sorte ilz viennent bien Neantmoings advise<lb/>

de ne gecter pas du tout si chault le <m>plomb</m> que l<m>estaing</m> En grand<lb/>

ouvraige il est besoing dhumecter les sables avecq la <m>magistra</m> ou<lb/>

<m>glaire doeuf</m></ab>

</div>

<div>  
<id>p069r\_1</id>  
<head><pro>Menusier</pro></head>

<ab>Trois choses sont les plus longues a faire les foeuillages<lb/>

Les cheveulx &amp; les festons</ab>

</div>

<div>  
<id>p069r\_2</id>  
<head>Sable</head>

<ab>Il ne te fault pas choisir pour gect celuy qui est du tout si<lb/>

maigre &amp; aride quil naye point de liaison co<exp>mm</exp>e <m>celuy de la <env>mer</env></m><lb/>

<del>desei</del> ou <m>des <env>chemins sablonneulx</env> deseiches par le <env>soleil</env></m> Mays<lb/>

<add>choisis</add> les <del>ou en t</del> en premier lieu parmy les <env>pier<del>reries</del>rieres</env> ou <env>cavernes<lb/>

de rochers</env> pourceque cestuy la est le meilleur pourveu quil soit fort <lb/>

subtil Tu en cognoistras la veine Si parmy les <env>rochers</env> ou<lb/>

<env>pierrieres <del>qu</del> grisastres</env> qui semblent estre composes d<m>arene</m> tu<lb/>

vois <env><tmp>apres un temps pluvieulx</tmp></env> certains petits moncelets co<exp>mm</exp>e de<lb/>

poulciere attaches aulx dicts <env>rochers</env> Ou sil sen escaille par<lb/>

lhumidite quelque piece aisee a froisser entre les <tl><bp>mains</bp></tl> Tu en<lb/>

trouveras aussy aulx <m>terres maigres</m> Qui senleve a <del>lop</del> grands<lb/>

lopins co<exp>mm</exp>e <m>pierres de tuf</m> <del>et ne</del> ou parmy les <m>terres <pl>bolvenes</pl></m> qui<lb/>

sont beaucoup meilleurs que ceulx qui se trouvent aulx <m>terres grasses<lb/>

&amp; fortes</m> Et ne le fault pas prendre a la superficie de peur quil<lb/>

ne soit mesle de la <m>commune terre</m> Mays trois ou 4 <ms><bp>pieds</bp></ms> en bas<lb/>

&amp; le plus pres du <m>tuf</m> ou de la <m>pierre</m> Comme il senleve ainsy en<lb/>

grands lopins on diroit quil commance a se former en pierre Mays<lb/>

co<exp>mm</exp>e il est mouille il se deffaict aysem<exp>ent</exp> Il fault considerer quen<lb/>

le rompant il soict bien grene &amp; quen le froissant entre les <tl><bp>doigts</bp></tl><lb/>

il se rende en une subtilite <del>co<exp>mm</exp>e impalpable</del> fort grande retenant<lb/>

neantmoings son asperite <m>areneuse</m> sans <m>embouer</m> les <tl><bp>doigts</bp></tl> co<exp>mm</exp>e<lb/>

l<m>ardille</m> Il se deseiche legerem<exp>ent</exp> au foeu puys se pile &amp; passe<lb/>

subtillem<exp>ent</exp> par un <tl>double tamis</tl> ou une <tl>manche de <m>linge</m></tl> puys<lb/>

shumecte avecq du <m>vin</m> ou <m>magistra</m> &amp; / @<la>Verte</la></ab>

<ab>  
<margin>left-middle</margin>  
 Le <pro>mouleur</pro> de <pl>th<exp>ou</exp>l<exp>ous</exp>e</pl> le faict recuire fort<lb/>

puys le subtilie sur le <tl><m>mabre</m></tl> et le passe<lb/>

par un <tl><m>linge</m></tl> &amp; le <del>passe</del> humecte avecq du <m>vin</m><lb/>

Il faict le gect<lb/>

fort large &amp; <del>ne</del> plat<lb/>

&amp; gueres profond<lb/>

il gecte <m>letton pur<lb/>

de trebuschets</m><lb/>

&amp; semblables<lb/>

choses tanvres<lb/>

il gecte fort chault</ab>

<ab>  
<margin>left-middle</margin>  
@Essaye le<lb/>

<m>vitriol calcine</m>

</ab>

<cont/>

</div>