<page>104r</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f213.image</image>

<div>  
<id>p104r\_1</id>  
<head>Pour manger et dissouldre l'<m>or</m> tout pur</head>

<ab>R<exp>ecipe</exp>: Mects du <m>sel commun</m> dans de l'<m>eau fort</m> en un <tl>matras</tl>,<lb/>

et le laisse reposer deux heures sans le mectre sur le foeu.<lb/>

Mectés y l'<m>or</m> fort tanvre, et le tirés co<exp>mm</exp>e s'il avoict esté<lb/>

desparty d'<m>argent</m>.</ab>

</div>

<div>  
<id>p104r\_2</id>  
<head>Pour graver sur <m>fer</m></head>

<ab>Une <figure>℥</figure> de <m>verdet</m>, ii <figure>℥</figure> de <m>gros sel</m> &amp; un peu de <m>sublimé</m>,<lb/>

ou aultrement broye du <m>massicot</m> avecq <m>huile de <pa>lin</pa></m> et<lb/>

<del>u</del>en couvre la lame ou <m>fer bien net &amp; poly</m>, &amp; laisse seicher<lb/>

<env>au foeu</env> ou <env>au soleil</env>, et tire dessus ce qu'il te plaira.<lb/>

Puys, pour le graver &amp; faire l'<m>eau</m>, prens pour un <ms><cn>liard</cn></ms><lb/>

de <m>verdet</m> &amp; mects deulx <ms>fois aultant</ms> de <m>gros sel</m> &amp; environ<lb/>

quattre <ms>grains</ms> de <m>sel armoniac</m> &amp; six <ms>grains</ms> de <m>sublimé</m>,<lb/>

&amp; fault que l'<m>eau</m> ne soict pas chaulde.</ab>

</div>

<div>  
<id>p104r\_3</id>  
<head>Bonne saulce a colorer l'or</head>

<ab><m>Soufre</m> &amp; <m>gravelle</m>, <ms>aultant d'un que d'aultre</ms>, &amp; la <ms>tierce<lb/>

partie</ms> de <del>soufr</del> <m>sel</m>, &amp; aultant de <m>terra merita</m> que de<lb/>

<m>soufre</m>.</ab>

</div>

<div>  
<id>p104r\_4</id>  
<head><m>Argenter</m> sur <m>cuivre</m> et <m>letton</m></head>

<ab>Mollés l'<m>argent</m> co<exp>mm</exp>e l'<m>or</m> &amp; le chargés co<exp>mm</exp>e si vous vouliés<lb/>

dorer. Et ne le laisse chaufe<x>r</x>, que l'<m>argent</m> ne se ternisse<lb/>

point. Et aprés qu'il sera bien chargé, bouillés le en <m>huile<lb/>

de noix</m> &amp; aprés chaufés le un peu &amp; le bouttés en <m>boutteure</m><lb/>

doulce.</ab>

</div>

<div>  
<id>p104r\_5</id>  
<head><m>Esmailler</m> une <m>cornaline</m></head>

<ab>Destrempe de la <m>fleur de <pa>froment</pa></m> avecq du <m>vin blanc</m>, puys<lb/>

en barboille &amp; couvre toute la <m>cornaline</m>. Et recuis la violette,<lb/>

aprés mects la tremper dans du <m>vin blanc</m> une <ms><tmp>heure</tmp></ms> ou deulx,<lb/>

puys gratte la &amp; laisse ce que tu vouldras espargne<corr>r</corr> dessus,<lb/>

puys la recharge encores un peu dessus.</ab>

</div>