<page>112r</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f229.image</image>

<div>  
<id>p112r\_1</id>  
<head>Pour destremper le sable</head>

<ab>Il te fault avoir une grande <tl>conche</tl> pleine d’<m>eau</m> pour<lb/>

<del>q</del> tramper les <tl>moules</tl> pour les ouvrir, ung <tl>broc</tl><lb/>

plein d’<m>eau <add>commune</add></m>, une <tl>escuelle <m>plombée</m></tl> pour destremper le<lb/>

sable, une petite <tl>cueillere de <m>boys</m></tl> pour ramasser<lb/>

le sable destrempé dans l’<tl>escuelle</tl>. <del>La grande <tl>conche</tl> est<lb/>

pour tr</del></ab>

<ab>  
<margin>left-top</margin>  
Pour mancher tes gros<lb/>

<tl>pinceaulx à <m>huile</m></tl>, si tu n’as<lb/>

d’assés gros <tl>tuiaulx de <m>plume</m></tl>,<lb/>

prens en deulx &amp; les fends &amp; joints ensemble.</ab>

<figure>

<id>fig\_p112r\_1</id>

<margin>left-top</margin>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5MHphUzNsdW9DQ1U></link>

</figure>

</div>

<div>  
<id>p112r\_2</id>  
<head>Decoction des sables</head>

<ab>Desja dicte.</ab>

</div>

<div>  
<id>p112r\_3</id>  
<head>Pour mouler en noyau<lb/>

Mixtion du sable</head>

<ab>Ayant recuict ton sable, sçavoir le <m>plastre</m>, l’<m>alum de plume</m> &amp;<lb/>

la <m>brique</m>, &amp; les ayant bien subtillement passés <add>par le <tl>tamis</tl> <figure>#</figure></add>, mesles les en<lb/>

ceste sorte, prens quattre <ms>parties</ms> de <m>plastre</m>, deulx de <m>brique</m>,<lb/>

&amp; une d’<m>alum de plume</m>. Mesles les tous ensemble avecq les <tl><bp>mains</bp></tl>,<lb/>

<del>qu’il</del> de telle sorte qu’on ne puisse discerner l’ung d’avecq l’autre.<lb/>

Ton sable prest, il te faut faire mourir l’animal que tu veulx<lb/>

mouler <del>de</del>en ceste maniere.</ab>

<ab>  
<margin>left-middle</margin>  
<figure>#</figure><lb/>

excepté l’<m>alum de<lb/>

plume</m> qui se doibt<lb/>

broyer dans le<lb/>

<tl>mortier</tl>.</ab>

</div>

<div>  
<id>p112r\_4</id>  
<head>Fayre mourir l’animal à mouler</head>

<ab>Il fault que tu ayes esté curieulx de ne le blesser poinct en le<lb/>

prenant. Et l’ayant mis dans une <tl>bouteille de <m>verre</m></tl> <del>d</del>avecq du<lb/>

<m>son</m> ou dans une <tl>barrique</tl> <del>pleine</del> demy pleine de <m>terre fresche<lb/>

&amp; humide</m>, si tu en as provision ou que tu les veuilles garder <tmp>long-<lb/>

temps</tmp>, que tu leur donnes des <al>grenoilles</al> vives &amp; non mortes<lb/>

pour manger. Car si tu les gardes sans qu’ils se paissent,<lb/>

ilz se flaitrissent &amp; amaigrissent &amp; ont de longues peaulx ridées.<lb/>

Ainsy pour le mieulx tu le mouleras le plus tost <del>aprés</del> qu’il te sera<lb/>

possible <del>apre</del> aprés qu’il aura esté prins. Mays plustost fais<lb/>

le mourir en ceste sorte. Mects le dans une <tl>bouteille ou vaisseau<lb/>

nect</tl>, affin qu’il ne se charge d’aulcune poulsiere. Et mects dedans<lb/>

telle quantité de <m>bon vinaigre</m> &amp; d’<m>urine</m> qu’il en puisse estre couvert.<lb/>

Et remue le &amp; le tourmente là dedans jusques à ce qu’il soict<lb/>

mort, ce qui sera en <ms><tmp>une ou demye heure</tmp></ms>. Mays si tu est pressé</ab>

<ab>  
<margin>left-bottom</margin>  
Pour sçavoir<lb/>

s’il est bien mort,<lb/>

tire le du <m>vinaigre</m><lb/>

et le prens par la<lb/>

queue. S’il la<lb/>

remue, ne le moule<lb/>

pas, car il ha<lb/>

encores sentiment<lb/>

&amp; en le piquant<lb/>

il se retireroit<lb/>

&amp; gasteroit le<lb/>

moule.</ab>

<ab>  
<margin>left-bottom</margin>  
Les <al>serpents d’<env>eau</env></al><lb/>

ne mordent gueres.</ab>

<cont/>

</div>