<page>121v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f248.item.r=</image>

<div>  
<id>p121v\_a1</id>  
<head>Pour gecter en <m>argent</m></head>

<ab>Il te fault disposer tes animaulx co<exp>mm</exp>e dict est et composer<lb/>

le mesme sable de <del>deulx <ms>pars</ms> d</del> 4 <ms>pars</ms> de <m>plastre</m>, de<lb/>

deulx <ms>pars</ms> de <m>brique</m> recuicte &amp; d’une <ms>part</ms> d'<m>alum <add>de plume</add></m> recuit,<lb/>

et le mesler bien. Puys estant ainsy prest, et que<lb/>

tu vouldras mouler, prens les trois <ms>pars</ms> d'une <m>escuelle<lb/>

de terre où les <pro>paysans</pro> mangent leurs souppes</m>, et de<lb/>

ce sable susdict, &amp; y adjouste de l'<m>alum <add>de plume</add> pur</m> recuit &amp; pulverisé<lb/>

dans le <tl>mortier</tl>, aultant que tu en pourras prendre avecq<lb/>

les <ms>4 <bp>doigts</bp> et le <bp>poulse</bp></ms> ou une <ms>petite joinctee</ms>. Puys mesle<lb/>

mesle bien &amp; destrempe avecq un peu de <m>sel armoniac</m> &amp; le<lb/>

reste d'<m>eau commune</m> <figure>+</figure> &amp; remue avec ta <tl>pallete</tl>, que le tout<lb/>

soict co<exp>mm</exp>e une saulce espesse ou <m>moustarde claire</m>, &amp; aya<exp>n</exp>t<lb/>

frotté avecq le <tl>pinceau</tl> d'<m>eau de vye</m> l'animal, gecte &amp; soufle<lb/>

et bas la <tl>table</tl> pour croller le <tl>molle</tl>, &amp; fais co<exp>mm</exp>e des aultres.<lb/>

<add>@ N'oublie point d'y mectre du <m><la>crocum</la></m> car il garde les <tl>moules</tl> de<lb/>

fendre, &amp; si est propre<lb/>

pour touts <m>metaulx</m></add>.</ab>

<ab>  
<margin>left-top</margin>  
L'<m>argent allié est meilleur<lb/>

pour gecter que le fin</m>,<lb/>

pourveu qu’il soit<lb/>

doulx.</ab>

<ab>  
<margin>left-top</margin>  
Il fault que<lb/>

l'<m>alum de plume</m><lb/>

soict bien pulverisé<lb/>

et bien meslé.</ab>

<ab>  
<margin>left-top</margin>  
Le <m>sel armoniac</m><lb/>

est amy de l'<m>or</m><lb/>

&amp; de l'<m>argent</m></ab>

<ab>

<margin>left-middle</margin>  
<add>qu'il fault plustost<lb/>

mectre dans l'<tl>escuelle</tl><lb/>

que le sable, qui<lb/>

se mect dans l<m>eau</m><lb/>

&amp; non pas l'<m>eau</m> dans le sable</add></ab>

<ab>  
<margin>left-middle</margin>  
Le <m>letton</m> est ennemy de l'<m>or</m><lb/>

&amp; amy de l<m>argent</m></ab>

</div>  
<div>  
<id>p121v\_a2</id>  
<head><m>Argent</m> a gecter</head>

<ab>Ce n'est poinct <m>argent fin ains allié</m>, &amp; qui ne vient pas<lb/>

parfaitement blanc de foeu, pource que ilz le mectent au<lb/>

blanchiment aprés la fusion pour le nettoyer aussy de la <m>souldure</m>,<lb/>

<del>ou de ce</del> quand il fault attacher quelque <del>patte</del> animal l'un co<exp>n</exp>tre<lb/>

l'aultre ou reparer. C'est co<exp>mmun</exp>ement <m>argent de <cn>teston</cn></m>. Et tout <m>argent<lb/>

allié</m>, pourveu qu'il soict douls, est bon.</ab>

<ab>Plustost que te disposer à gecter <add>en <m>argent</m></add>, il fault que tu ayes de la<lb/>

<m>terre</m> <del>dequoy</del> qui tienne au foeu, co<exp>mm</exp>e ceste <m>terre areneuse</m> <del>de qu</del><lb/>

meslée de <m>bourre de quoy les <pro>fondeurs</pro> se servent pour gecter<lb/>

leurs canons</m>, ou aultre bon <m>luth</m> qui soubstiene le foeu<lb/>

pour entourner tes <tl>moules</tl> &amp; les fortifier, car il fault<lb/>

qu'ilz soient tous rouges. Il les fault aussy lyer de <tl><m>fil de fer</m></tl>.</ab>

<ab>

Que plustost que <del>gecter lar</del> recuire tes <tl>moules</tl>, tu ayes<lb/>

la mixtion qu'il fault pour faire courre l'<m>argent</m>.</ab>

<ab> Si les <pro>orfevres</pro> sçavoient sçavoient la matiere pour faire l'<m>argent</m><lb/>

faire courre leurs ouvrages, ilz l'achepteroient<lb/>

beaucoup. Aulcuns l'acheptent cinq <cn>sols</cn> le <ms>denier</ms>.</ab>

<ab>  
<margin>left-middle</margin>  
J'ay employé<lb/>

de l'<m>argent</m> de<lb/>

<pl>Capitale</pl></ab>

<ab>  
<margin>left-bottom</margin>  
Plustost que<lb/>

<del>lier</del> <m>luter</m> &amp;<lb/>

fortifier tes <tl>moules</tl> pour <m>or</m> &amp;<lb/>

<m>argent</m> avecq la<lb/>

susdicte <m>terre</m>,<lb/>

il fault que le<lb/>

gect soict faict &amp;<lb/>

les souspirails,<lb/>

&amp; que les <tl>moules</tl><lb/>

ayent este recuits<lb/>

<del>de</del> bien rouges pour<lb/>

brusler les<lb/>

animaulx, fleurs<lb/>

et herbes qui sont dedans,<lb/>

&amp; les bien nettoyer des<lb/>

<m>cendres</m>. Estant bien<lb/>

nets &amp; praeparés, <m>lutes</m><lb/>

les &amp; lies de <tl><m>fil de fer</m></tl><lb/>

et les recuisés derechef<lb/>

jusques à ce qu'il soient<lb/>

bien rouges.</ab>

</div>