<page>122v</page>

<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f250.item.r=></image>

<div>

<id>p122v\_1</id>

<head>Nettoyer l<tl>escuelle</tl> et la <tl>cueillere</tl><lb/>

dequoy on destrempe le sable</head>

<ab>Sois curieulx de nettoyer freschement &amp; soubdain que<lb/>

tu as gecte ton <tl>escuelle</tl> &amp; ta <tl>pallette</tl> ou <tl>cuillere</tl> avecq<lb/>

lesquels tu destrempes ton sable pourcequ<del>il</del>e sil sy desseche<lb/>

il sesmie &amp; tombe dans le sable frais &amp; faict faire<lb/>

trou ou faulte en louvrage Quand aussy le <tl>moule</tl> se<lb/>

recuit ces petits lopins sescroutent &amp; escaillent &amp; gardent<lb/>

de gecter net</ab>

</div>

<div>

<id>p122v\_2</id>

<head>Mouler en creux</head>

<ab>La <m>cire</m> tout seule est trop tost froidye &amp; ne court pas<lb/>

bien par tout &amp; le <m>suif</m> garde bien sa chaleur &amp; court<lb/>

par tout Mays tout seul il nest pas bon. Mays quand<lb/>

la <m>cire</m> &amp; le <m>suif</m> sont mesles louvrage sen conduit bien<lb/>

Les <al>escrevisses</al> &amp; autres animaulx petits se peulvent bien<lb/>

mouler creux quand au corps Mays quand aulx jambes<lb/>

il seroit malaise</ab>

<ab>

<margin>left-middle</margin>

La premiere partye du <tl>moule</tl><lb/>

qui est premierem<exp>ent</exp> gectee sur la<lb/>

<tl>platine d<m>ardille</m></tl> se fent plus volontiers<lb/>

au foeu que la<lb/>

seconde</ab>

</div>

<div>

<id>p122v\_3</id>

<head>Mouler medailles et choses<lb/>

plattes</head>

<ab>Tu nes point astrainct de faire le gect a pattes ainsy<lb/>

<figure>

<id>fig\_p122v\_1</id>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5aTlRdkx2eVdtZXM></link>

</figure>

Ains en ceste sorte

<figure>

<id>fig\_p122v\_2</id>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5WFBpaEV5Ti1hRUU></link>

</figure>

quil enbrasse bien la medaille<lb/>

Car laultre fasson en patte ne se fait que pour<lb/>

sacommoder aulx ouvrages subtils Et laultre <add>qui est large et uny</add> vient mieulx<lb/>

en medailles plattes Mays advise quil faut que tout<lb/>

gect soit fort delie vers la medaille &amp; quasi pas si espes<lb/>

que la medaille si elle nest fort tanvre co<exp>mm</exp>e <m>papier</m> Et puys<lb/>

de la medaille tirant au gect le conduire tousjours en<lb/>

sespessissant Car il vient mieulx ainsy Si le gect est espes<lb/>

a lentree de la medaille louvrage ne vient jamays bien Fais<lb/>

que <del>desp</del> despuys la moictie du gect en haut il soict moyen<exp>nement</exp><lb/>

espes &amp; despuys la mesme moictie en bas fort tanvre Noublie<lb/>

pas de faire des coches <del>au hau</del> dans le hault du gect<lb/>

pour empescher que le <m>metal</m> ne coure de furie</ab>

</div>