<page>130r</page>

<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f265.item.r=></image>

<div>

<id>p130r\_1</id>

<head>Animaulx sechés au four</head>

<ab>Les petits <del>s</del> <al>chats</al> s’escorchent et on leur oste les yeulx<lb/>

&amp; toutes les entrailles. On leur mect un petit baston de long entre<lb/>

les dents pour leur faire fort ouvrir la gueule. Puys avecq<lb/>

des poinctes de <m>fer</m> on leur attache les pieds sur une petite<lb/>

table, leur donnant le plant &amp; desmarche convenable. Estant<lb/>

ainsy attaché par les pieds <add>avec de petits aneaulx de fil de <m>fer</m> ainsy</add>, il les faut pendre au soleil<lb/>

l’eschine en bas. En ceste sorte ils prenent <del>&amp;d</del> leur ply &amp;<lb/>

se seichent &amp; le ventre s’estroissist &amp; la queue demeure<lb/>

hauste <add>ou avec le reply que tu luy auras donné</add>. Estant par ce moyen un peu secs, on leur contourne<lb/>

la teste co<exp>mm</exp>e on veut, l’asseura<exp>n</exp>t avecq quelque houtil. Puys<lb/>

on l’acheve de seicher au four quant le pain est tiré. Aprés<lb/>

on luy mect dans le cave des yeulx des balles de <m>plomb</m> ou<lb/>

de <m>cire</m> peincte selon le naturel. On les painct d’<m>ancre</m> bien <m>gommée</m><lb/>

pour sembler estre de geyct. On luy donne une langue peincte, des<lb/>

cornes, des aisles &amp; semblables fantasies. Ainsy des <al>rats</al> &amp;<lb/>

touts animaulx.</ab>

<ab>

<margin>left-top</margin>

<figure>

<id>fig\_p130r</id>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5cHVsNnNVQ1l5RnM></link>

</figure> qui embrassant<lb/>

les doigts des<lb/>

pa<corr>t</corr>tes se fichent<lb/>

dans la plastre<lb/>

d’<m>ardille</m>.</ab>

</div>

<div>

<id>p130r\_2</id>

<head>Pour rougir les <al>escrevisses</al> vives,<lb/>

qui sembleront bouillies</head>

<ab>Frotte les dans de fort bon <m>vinaigre</m> ou il y aye un peu d’<m>eau<lb/>

de vye</m> &amp; non gueres, &amp; elles se pourront servir co<exp>mm</exp>e cuittes &amp; cheminer.</ab></div>

<div>

<id>p130r\_3</id>

<head>Mouler une <al>yraigne</al> seule</head>

<ab>Il la faut planter sur la <tl>plaste d’<m>argille</m></tl>, co<exp>mm</exp>e il est dict,<lb/>

sur la feuille de <pa>vigne</pa>, et fayre là dessus le premier<lb/>

gect; &amp; comme il aura fait prise, descouvre l’<al>iraigne</al> jusques<lb/>

à la moictié des jambes puys fais le second gect.</ab>

<ab>

<margin>left-bottom</margin>

<corr><del>Affin</del></corr><lb/>

Les pieds pelus des grosses <al>yraignes</al>, co<exp>mm</exp>e<lb/>

tout poil d’animal, ne se moule pas bien s’il n’est<lb/>

couché l’ayant oint<lb/>

avecq de l’<m>huile de<lb/>

<pa>froment</pa></m> qui l’afermist,<lb/>

&amp; est bien tost sec.<lb/>

Les choses pelues<lb/>

se meslent avecq le<lb/>

sable &amp; ne se<lb/>

bruslent pas<lb/>

bien.</ab>

</div>

<div>

<id>p130r\_4</id>

<head>Mouler une feuille de <pa>vigne</pa> seule</head>

<ab>Plante la avec les <tl>poinctes de <m>fil de <del>fer</del> letton</m></tl> subtil &amp;<lb/>

pose de biais sur la <tl>plaste d’<m>ardille</m></tl>, puys gecte le premier<lb/>

moule. Ayant faict prise, descouvre le <del>dos</del> revers &amp; fais<lb/>

le second gect, lequel estant prix tu peulx retirer la foeille.<lb/>

Et ne te faudra recuire ton <tl>moule</tl> qu’une fois, pource qu’il n’y aura<lb/>

rien à brusler.</ab></div>