<page>144r</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f293.image</image>

<div>

<id>p144r\_1</id>

<head><al>Tortues</al></head>

<ab><al>Celles d’<env>eau</env></al> sont plus belles &amp; aisées à mouler, <del>que celles</del><lb/>

estant plus plattes &amp; ayant la teste &amp; queue plus longues<lb/>

<del>q</del> et les pattes plus droictes &amp; mieulx en despouille que <al>celles<lb/>

de <env>garrigue</env></al>, qui sont maigres, ridées &amp; fort enfoncées<lb/>

dans leurs coquille. Qui ont aussy le dessus de la<lb/>

coquille plus rond &amp; touteffois plus estroit <del>v</del> par les bords<lb/>

que vers le milieu, qui est cause que<del>l</del> leur coquille de dessus<lb/>

ne se peult pas bonnem<exp>ent</exp> mouler en une piece, co<exp>mm</exp>e <al>celles d’<env>eau</env></al>.<lb/>

<del>Doncq</del> Par ainsy, tu mouleras leur coquille de dessus<lb/>

de deulx pieces, celles de bas de deulx ou trois ou quattre,<lb/>

selon l'exigence. Mays, note que si tu veulx despouiller ta<lb/>

<al>tortue</al> du <tl>moule</tl> sans la brusler, qu'il la fault ainsy<lb/>

mouler de plusieurs pieces. Mays, si tu la veulx faire <del>p</del><lb/>

brusler dedans, tu pourras mouler la coquille de dessus<lb/>

d'une seule piece. Doncques pour mectre la main à l'oeuvre,<lb/>

aprés que tu l'auras faicte entierem<exp>ent</exp> mourir dans le <m>vinaigre</m><lb/>

&amp; <m>urine</m> co<exp>mm</exp>e dict est, laisse la bien seicher. Et la nettoye<lb/>

bien avecq tes <tl>sayes</tl>. Aprés <del>pas</del>, ayes ta <tl>platine d'<m>ardille</m></tl><lb/>

et la pose dessus et acache la un peu, affin que la coquille<lb/>

de dessoubs s'i encoche, luy ayant neantmoins faict plus tost le<lb/>

plant de la teste avec une <tl>poincte</tl> fortete, co<exp>mm</exp>e des aultres animaulx,<lb/>

la luy faisant tenir haulte par le moyen de <del>un</del> quelque peu<lb/>

d'<m>ardille</m> fresche que tu adapteras par dessoubs. Estire ladicte<lb/>

teste &amp; pattes avecq tes petites <tl>pinsettes</tl>. La teste disposée, pose<lb/>

dextrement <del>d</del> un <m>grain de <pa>mil jaulne</pa></m> dans chascun oeil avecq les<lb/>

<tl>pinsettes</tl>, pource que aussytost qu'elles sont mortes les yeulx sont<lb/>

crevés et purulents. Aultant en peulx tu faire à tous aultres<lb/>

animalets avecq de la <m>graine de <pa>grand passevelours</pa></m>, <m>du <pa>petit</pa></m>, et la<lb/>

<m>graine de <pa>chou navette</pa></m>, &amp;. Ce faict, tu disposeras les pates, les<lb/>

asseurant avecq des <tl>poinctes de <m>fer</m></tl> et puys, avecq de l'<m>ardille</m><lb/>

bouche tout le vuyde d'aultour la <al>tortue</al>, c'est à sçavoir ce qui est<lb/>

entre les deulx coquilles, affin que le sable y entrant n'empesche<lb/>

de despouiller. Et pource que les pattes doibvent estre plus<lb/>

basses que la coquille <del>s</del> d<del>e</del>u <del>de</del> ventre, fais une petite fossette<lb/>

dans la <tl>platine d'<m>ardille</m></tl> pour les y adapter. Ta <al>tortue</al>

</ab>

<ab><margin>left-top</margin>

Quand elles<lb/>

sont mieulx<lb/>

mortifiées &amp;<lb/>

reposées deulx<lb/>

ou trois <ms><tmp>jours</tmp></ms>,<lb/>

elles se plient<lb/>

et manient<lb/>

mieulx.</ab>

<ab>

<margin>left-middle</margin>

<figure>

<id>fig\_p144r\_1</id>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5emg1MXZLREtSRk0></link>

</figure>

</ab>

<ab>

<man><margin>left-bottom</margin>yeulx<lb/>

d’animaulx<lb/>

de mon<lb/>

invention</man>

</ab>

<ab>

<margin>left-bottom</margin>

<figure>

<id>fig\_p144r\_2</id>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5ZkN6Y3ZTM1pKRG8></link>

</figure>

</ab>

<cont/>

</div>