<page>162v</page>

<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f330.item></image>

<div>

<id>p162v\_1</id>

<head><pa>Pescher</pa></head>

<ab>Pource que ils jectent &amp; florissent des premiers, &amp; par<lb/>

ainsy sont atrapés de la <del>ch</del> <env>gelee</env>, on les deschausse<lb/>

<ms><tmp>l’hiver</tmp></ms> affin que <del><ms><tmp>l’hyver</tmp></ms></del> le <env>froid</env> les retarde, et que <del>le</del><lb/>

florissant plus tard, les fleurs viennent à proffict.</ab>

</div>

<div>

<id>p162v\_2</id>

<head><pa>Oliviers</pa></head>

<ab>En <pl>Espaigne</pl>, on les deschausse <ms><tmp>l’hiver</tmp></ms>, &amp; <ms><tmp>l’esté</tmp></ms> on les<lb/>

chausse fort de <m>terre</m></ab>

</div>

<div>

<id>p162v\_3</id>

<head>Pied de <al>butor</al></head>

<ab>Pour le mouler il est mieulx de luy estendre bien les<lb/>

doitgs &amp; ongles sur quelque chose plaine &amp; le laisser<lb/>

ainsy seicher quelques <ms><tmp>jours</tmp></ms>, pource que en seichant<lb/>

les escailles se monstrent plus rudes &amp; les nerfs &amp; tendons<lb/>

deviennent plus aparents, et par ainsy le pied moulé<lb/>

sera plus artiste.</ab>

</div>

<div>

<id>p162v\_4</id>

<head>Moules de choses qui ne sont<lb/>

en despouille</head>

<ab>Les animaulx qui ne sont en despouille ne se peuvent<lb/>

mouler qu’à deulx moules, qui ne se doibvent ouvrir qu’aprés<lb/>

qu’ils sont bien recuits &amp; que l’animal enclos <corr><del>ne</del></corr> soict bien<lb/>

bruslé. Les animaulx qui ont os ou escaille, qui ne se<lb/>

reduisent en pouldre ains demeurent en lopins calcinés,<lb/>

ne sortiront jamays par le gect quelque soufler qu’on<lb/>

fist ne quelque <m>argent</m> vif qu’on y mist ou un <tl>tuyau<lb/>

de <m>plume</m></tl> en moulant pour servir de gect. C’est pourquoy<lb/>

on moule à deulx moictiés, affin que, le <tl>moule</tl> s’ouvrant<lb/>

apres avoyr esté recuit, la chose bruslée se puisse bien<lb/>

nettoyer. Mays advise de le bien laisser froidir, affin<lb/>

qu’en osta<exp>n</exp>t les <tl>crampons</tl> esta<exp>n</exp>t chault et lors qu’il est plus<lb/>

frangible, quelque chose ne se rompe. Pendant qu’il est chault<lb/>

la crouste &amp; <m>cendres</m> qu’il laisse &amp; qui adhære au <tl>moule</tl> s’ostera<lb/>

mieulx estant froid. Note aussy que, du costé du <tl>moule</tl> bas,<lb/>

quand tu recuits, l’animal qui bouille y laisse une <m>crasse</m>. Et<lb/>

pour ceste occasion on marque toujours le <tl>moule</tl> où est le dos<lb/>

de l’animal, affin qu’en recuisant il soit en hault &amp; dessus, &amp; que par<lb/>

ce moyen il soict plus net.</ab>

</div>