<page>163v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f332.image</image>

<div>

<id>p163v\_1</id>

<head><al>Escrevisse</al></head>

<ab>Volontiers les corniches pelues qu'elle ha dessoubs<lb/>

le bec <del>coe</del> viennent grumeleuses &amp; mal nettes pource que,<lb/>

estant bruslées, elles sont difficiles à oster &amp; nettoyer<lb/>

leur <m>cendre</m> qui, demeurant dans le <tl>moule</tl> <del>le</del>, empeschent<lb/>

que le <m>metal</m> n'y peult bien courir; &amp; pour ceste ocasion<lb/>

on faict au bout d'icelles un petit gect de fil de <m>cire</m>,<lb/>

tant pour les soubstenir que pour soufler là dedans<lb/>

la <m>cendre</m> qui empesche.</ab>

<ab><margin>left-top</margin>

N'espargne point<lb/>

les <tl>pointes</tl>, pour en<lb/>

mectre non seulem<x><exp>ent</exp></x><lb/>

au milieu du corps,<lb/>

mays au pates<lb/>

grosses, et à la<lb/>

queue deulx ou trois<lb/>

selon le plant que<lb/>

tu luy vouldras<lb/>

<corr>donner</corr>.</ab>

</div>

<div>

<id>p163v\_2</id>

<head><m><la>Crocum</la></m></head>

<ab>Celuy qui est rouillé de soy mesme, estant arrousé<lb/>

d'<m>eau sel</m> ou <m>vinaigre</m> ou <m>urine</m>, et puys <add>fort</add> deseché<lb/>

<add>et rougy au foeu</add>, est fort rouge broyé sur le <tl><m>porphire</m></tl>, et est de<lb/>

couleur de <m>bol de <pl>Levant</pl></m> &amp; aprochant du <m>minium</m>.<lb/>

Mays celuy qui est arrousé d'<m>urine</m> &amp; deseché<lb/>

adquiert plus haulte taincture &amp; aproche à l'<m><la>aes ustum</la><lb/>

broyé</m> ou au <m>vermeillon</m>. Mays le premier subtilem<x><exp>ent</exp></x><lb/>

broyé adquiert une vive couleur rouge, <del>dans le</del> co<exp>mm</exp>e<lb/>

<m>cinabre</m>, dans l'<m>eau de vye</m>. Et les uns et les aultres,<lb/>

præparés co<exp>mm</exp>e dict est et subtiliés &amp; rendus fort<lb/>

chaults, rendent une fumée rouge co<exp>mm</exp>e un esprit<lb/>

volatil si, estants ainsy chaults et subtils, on gecte<lb/>

dessus du <m>vinaigre</m>, <m>urine</m> ou <m>eau de vye</m>. L'<m>urine</m><lb/>

donne beaucoup de taincture, et l'<m>eau de vye</m> aussy.</ab>

<figure>

<id>fig\_p163v\_1</id>

<margin>left-middle</margin>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5anJvd0FQQ3BkRFE></link>

</figure>

</div>

<div>

<id>p163v\_3</id>

<head>Reparer</head>

<ab>Il est mieulx de reparer peu avecq le <tl>burin</tl> apellé <tl>onglet</tl>,<lb/>

ou avecq celuy qu'on apelle <tl>chaple</tl>, ou quelque petite <tl>lime</tl>.<lb/>

Mays surtout evite de toucher à ton ouvrage, ains seulem<exp>ent</exp><lb/>

à la bave ou grumeleure qui sera survenue au gect. Et en<lb/>

reparant, mouille &amp; frotte avecq tes petites <tl>sayettes de <al>pourceau</al></tl>.</ab>

</div>